# DER TONER HAFTET NICHT RICHTIG, ODER FALTEN SIND IM PAPIER

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Verwenden Sie Papier, das nicht in den technischen Daten aufgelistet ist? | Verwenden Sie von SHARP empfohlenes Papier. Das Verwenden von für andere Modelle geeignetem Papier oder nicht unterstütztem Spezialpapier kann zu Papierstau, Falten oder Schmierflecken führen. - „VERSORGUNGSMATERIALIEN“ in der „Kurzanleitung“
Wurde die Papierart korrekt eingestellt? | Stellen Sie in den Papierfacheinstellungen die richtige Papierart ein. Achten Sie besonders auf Folgendes: Es wird dickes Papier verwendet, aber in den Papierfacheinstellungen ist eine andere Papierart eingestellt. (Das Bild lässt sich abreiben.) Es wird kein dickes Papier verwendet, aber in den Papierfacheinstellungen ist dickes Papier ausgewählt. (Möglicherweise entstehen Falten oder ein Papierstau.) „Einstellungsmodus“ → [Papierfach-Einstellungen] → [Fach anmelden]
Ist das Papier so eingelegt, dass die Rückseite bedruckt wird? | Überprüfen Sie die Vorder- und Rückseite des Papiers. Einige Papierarten wie z. B. Etiketten und Transparentfolien haben unterschiedliche Vorder- und Rückseiten. Wenn bei Etiketten oder Transparentfolie auf die falsche Seite gedruckt wird, haftet der Toner möglicherweise nicht richtig und das Bild wird nicht klar.

Zurück nach oben