# LISTE DES EINSTELLUNGSMODUS FÜR FAX

Im Folgenden werden die Einstellungen im Faxmodus und die werksseitigen Voreinstellungen aufgelistet.
Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.
SYSTEMEINSTELLUNGEN
U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Option | Werksseitige Standardeinstellung | U | A
--- | --- | --- | ---
| Systemeinstellungen
| Ja | Ja
| F-Code Postfach
| - | Ja | Ja
| Faxdaten Empfang/Weiterleitung - Faxfunktionen
| Ja | Ja
| Fax-Einstellungen
| Ja | Ja
| Empfangseinstellungen
| Auto-Empfang | Ja | Ja
| Mehrfachsatz-Druck
| Deaktiviert | Ja | Ja
| Heftung *1
| Deaktiviert | Ja | Ja
| Empfangene Daten weiterleiten
| - | Ja | Ja
| Bildsende-Einstellungen - Faxfunktionen
| Nein | Ja
| Fax-Einstellungen
| Nein | Ja
| Fax-Standardeinstellungen
| Nein | Ja
| Wählmodus einstellen
| Ton | Nein | Ja
| Auto-wake-up-Druck
| Aktiviert | Nein | Ja
| Pause einstellen
| Variiert je nach Gerätekonfiguration | Nein | Ja
| Faxzieladresse Bestätigungsmodus
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Lautsprechereinstellungen
| Nein | Ja
| Lautsprecher
| Lautstärke: 5 | Nein | Ja
| Klingellautstärke
| Lautstärke: 5 | Nein | Ja
| Leitungsüberwachung
| Lautstärke: Kein Ton | Nein | Ja
| Signal Fax-Empfang abgeschlossen
| Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 s | Nein | Ja
| Signal Fax versenden abgeschlossen
| Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 s | Nein | Ja
| Faxkommunikation Fehlerton
| Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: jeweils 0,3 s | Nein | Ja
| Remote-Empfangsnummer einstellen
| 5 | Nein | Ja
| Originaldruck auf Transaktionsbericht
| Nur Fehlerbericht drucken | Nein | Ja
| Transaktionsbericht Druckeinstellung
| Nein | Ja
| Einzeln senden
| Nur Fehlerbericht drucken | Nein | Ja
| Rundsendung
| Gesamtbericht drucken | Nein | Ja
| Empfangen
| Nicht drucken | Nein | Ja
| Vertraulicher Empfang
| Meldungsseite drucken | Nein | Ja
| Aktivitätsbericht Druckeinstellung
| Nein | Ja
| Auto-Ausdruck bei vollem Speicher
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit
| Deaktiviert | Nein | Ja
| ECM
| Aktiviert | Nein | Ja
| Digitales Teilnehmernetzwerk
| Deaktiviert | Nein | Ja
| DRD (Distinctive Ring Detection, Eindeutige Rufunterscheidung)
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Einstellungen für Fax senden
| Nein | Ja
| Auto-Verkleinerung bei Senden - Einstellung
| Aktiviert | Nein | Ja
| Drehen bei Senden - Einstellung
| Alle aktiviert | Nein | Ja
| Direktes Online-Senden
| Aktiviert | Nein | Ja
| Seitenzahl bei Empfänger drucken
| Aktiviert | Nein | Ja
| Namen für Absender/Ziel ändern
| Fax-Nr. | Nein | Ja
| Druckposition für Daten/eigene Nummer einstellen
| Außerhalb des Originalbildes | Nein | Ja
| Neuversuch bei besetzter Leitung
| Siehe „Anzahl der Wählversuche nach Ländern“ | Nein | Ja
| Neuversuch bei Kommunikationsfehler
| Siehe „Anzahl der Wählversuche nach Ländern“ | Nein | Ja
| Fax-Rundsendung verbieten
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Einstellungen für Faxempfang
| Nein | Ja
| Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang
| 2 Mal | Nein | Ja
| Von manuellen auf automatischen Empfang umschalten *2
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Duplexempfang-Einstellung
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Auto-Empfangsreduzierung einstellen
| Aktiviert | Nein | Ja
| Druckstil einstellen
| Automatische Größeneinstellung | Nein | Ja
| Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen
| - | Nein | Ja
| Letter-Format Empfangsverkleinerungsausdruck *2
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Empfangsdatum & -zeit drucken
| Deaktiviert | Nein | Ja
| A3-Format Empfangsverkleinerungsausdruck
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Faxausgabe einstellen
| Variiert je nach Gerätekonfiguration | Nein | Ja
| Nummerneinstellung zulassen/ablehnen
| Nein | Ja
| Nummerneinstellung zulassen/ablehnen
| Alle deaktiviert | Nein | Ja
| Unbekannte Anrufer abweisen
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Sicherheit Faxabruf
| Nein | Ja
| Sicherheit für Faxabfrage einstellen.
| Aktiviert | Nein | Ja

*1 Wenn ein Sattelheft-Finisher oder Finisher installiert ist
*2 Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.
Zurück nach oben