# DAS BEDIENFELD KANN NICHT VERWENDET WERDEN

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Leuchtet die Hauptstromanzeige? | Wenn die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, schalten Sie das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt, schalten Sie den Hauptschalter in die Position „“, und drücken Sie die [EIN/AUS]-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Haben Sie das Gerät gerade eingeschaltet? | Warten Sie, bis eine Meldung die Bereitschaft des Geräts anzeigt. Nachdem die Taste [EIN/AUS] eingeschaltet wurde, benötigt das Gerät eine Zeit lang, um den Aufwärmvorgang abzuschließen. Während des Aufwärmvorgangs können Funktionen ausgewählt, aber kein Auftrag ausgeführt werden.
Blinkt die Taste [Stromsparmodus]? | Die automatische Abschaltung wurde aktiviert. Drücken Sie die Taste [Stromsparmodus], damit das Gerät wieder den normalen Betrieb aufnimmt. - "EINSTELLUNG FÜR AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG“
Ist eine Abdeckung geöffnet oder ein Zusatzgerät vom Gerät getrennt? | Lesen Sie die Warnmeldung und führen Sie die entsprechenden Aktionen aus. Wenn ein Zusatzgerät vom Gerät getrennt ist oder eine Abdeckung offen ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.
Ist die Anmeldung dreimal hintereinander fehlgeschlagen? | Nachdem der Betrieb entsperrt ist, können Sie sich mit den richtigen Benutzerinformationen anmelden. Wenn [Warnung bei fehlgeschlagener Anmeldung] im Einstellungsmodus aktiviert ist und die Anmeldung dreimal in Folge fehlschlägt, wird eine Warnung angezeigt, und die Benutzerauthentifizierung für 5 Minuten gesperrt. (Wenden Sie sich an den Administrator, wenn Sie Ihre Benutzerdetails nicht kennen.) „Einstellungsmodus“ → [Benutzerkontrolle] → [Standardeinstellungen] → [Warnung bei fehlgeschlagener Anmeldung]
Wird die Meldung angezeigt, dass die Automatische Anmeldung fehlgeschlagen ist? | Wenden Sie sich an den Administrator. Die Automatische Anmeldung ist aufgrund von Netzwerk- oder anderen Problemen fehlgeschlagen. Wenn Sie der Administrator sind, berühren Sie das Feld [Administrator Passwort], melden Sie sich als Administrator an und nehmen Sie eine vorübergehende Änderung im Einstellungsmodus vor. (Setzen Sie die geänderten Einstellungen nach Beheben der Probleme wieder auf die ursprünglichen Werte zurück.)
Erscheint die Meldung "Kundendienst rufen. Code:xx-xx*.“ im Touch-Panel? *In xx-xx werden Buchstaben und Ziffern angezeigt. | Schalten Sie das Gerät erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel grau unterlegt ist, drücken Sie dann die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie den Hauptschalter anschließend auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS]. Wenn die gleiche Nachricht nach mehrmaligem Aus- und Einschalten des Hauptschalters und der Taste [EIN/AUS] immer noch angezeigt wird, ist vermutlich ein Fehler aufgetreten, der vom Kundendienst behoben werden muss. Benutzen Sie in diesem Fall das Gerät nicht weiter, ziehen Sie den Netzstecker ab und kontaktieren Sie Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung. (Teilen Sie dem Händler oder der nächstgelegenen autorisierten Servicevertretung den angezeigten Fehlercode mit.)

Zurück nach oben