# DAS BILD STEHT AUF DEM KOPF

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, drücken Sie die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie anschließend den Hauptschalter auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].
Am Hauptschalter nicht ausschalten bzw. das Netzkabel nicht ziehen, solange die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel nicht grau unterlegt ist. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Verwenden Sie eine Papierart (Registerpapier, Lochpapier usw.), die nur in einer bestimmten Ausrichtung eingelegt werden darf? | Drehen Sie das Bild vor dem Drucken um 180 Grad. Wenn Bildgröße und Papierformat gleich sind, aber die Ausrichtung verschieden ist, wird die Bildausrichtung automatisch so gedreht, dass sie dem Papier entspricht. Wenn das Papier jedoch nur in einer bestimmten Ausrichtung eingelegt werden kann, wird das Bild möglicherweise verkehrt herum gedruckt. Drehen Sie in diesem Fall das Bild vor dem Drucken um 180 Grad. Windows: Wählen Sie die Einstellung auf der Registerkarte [Allgemein] des Druckertreibers. Macintosh (OS X 10.4 to 10.5): Die Einstellung wird über das Menü [Papierformat] ausgewählt. (Nur Querformatausrichtung)
Ist für das 2-seitige Drucken die richtige Bindungsposition ausgewählt? | Stellen Sie die richtige Bindungsposition ein. Beim 2-seitigen Drucken wird jede zweite Seite umgekehrt gedruckt, wenn Kalender als Bindungsposition ausgewählt wird. Windows: Wählen Sie die Einstellung auf der Registerkarte [Allgemein] des Druckertreibers. Macintosh: Wählen Sie die Auflösung im Druckfenster im Menü [Layout] aus.

Zurück nach oben