# EXTÉRIEUR

Ce chapitre décrit les noms et fonctions des différents composants externes de l'appareil.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

Les témoins du panneau de commande peuvent être différents selon le pays ou la région.
×
Chargeur automatique de documents
Charge et numérise automatiquement plusieurs originaux. Le recto et le verso des originaux peuvent tous 2 être automatiquement numérisés.
-CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Capot avant (supérieur)
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche de toner ou éliminer un bourrage papier dans le module de transfert du papier.
×
Capot avant (inférieur)
Ouvrez ce capot pour basculer l'interrupteur principal sur « Marche» ou « Arrêt » ou pour nettoyer le corona du tambour photoconducteur.
-MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL
- CARTOUCHE DE TONER
- Nettoyage de l'unité laser
×
Plateau de sortie (plateau central)*
Les documents imprimés sortent dans ce plateau.
×
Panneau de commande
Ce panneau comprend le bouton [Alimentation], le bouton/témoin [Économie d'énergie], le bouton/témoin [Écran d'accueil], le bouton d'alimentation principale, le support de lecteur de carte à puce, le port USB (type A) et l'écran tactile. Utilisez l'écran tactile pour utiliser chacune de ces fonctions.
-PANNEAU DE COMMANDE
×
Plateau de droite*
Si nécessaire, le papier peut être envoyé dans le plateau de droite.
Vous pouvez envoyer les tirages des fax reçus dans le plateau de droite pour les séparer des autres tirages.
×
Finisseur (agrafage de 50 feuilles)*
Permet d'agrafer et de sortir les tirages.
-FINISSEUR (AGRAFAGE DE 50 FEUILLES)
×
FINISSEUR PIQÛRE À CHEVAL (AGRAFAGE DE 50 FEUILLES)*
Permet d'agrafer et de plier les tirages.
-FINISSEUR PIQÛRE À CHEVAL (AGRAFAGE DE 50 FEUILLES)
×
Module de perforation*
Permet de perforer et de sortir les tirages.
×
Connecter USB (type A)
Permet de connecter un périphérique USB tel qu'une clé USB à l'appareil.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Clavier
Vous pouvez l'utiliser en remplacement du clavier affiché sur l'écran tactile. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
-NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DE CLAVIER PROGRAMMABLES
×
Magasin 1
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 1 200 feuilles.
-MAGASIN 1/2
×
Magasin 2
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 800 feuilles.
-MAGASIN 1/2
×
Magasin 3
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 500 feuilles.
-MAGASIN 3/4
×
Magasin 4
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 500 feuilles.
-MAGASIN 3/4
×
Magasin 5 (MX-LC12)*
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 3 500 feuilles.
-MAGASIN GRANDE CAPACITÉ
×
Magasin 5 (MX-LCX3 N)*
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 3 000 feuilles.
-MAGASIN GRANDE CAPACITÉ
×
Plateau d'alimentation auxiliaire*
Utilisez ce magasin pour introduire le papier manuellement.
Pour charger du papier d'un format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R, sortez le guide d'extension.
-PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

×
Magasins grande capacité*
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker jusqu'à 2 500 feuilles dans chaque magasin.
-MAGASINS GRANDE CAPACITÉ
×
Plateau d'alimentation auxiliaire*
Utilisez ce magasin pour introduire le papier manuellement.
Pour charger du papier d'un format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R, sortez le guide d'extension.
×
Module de transfert du papier*
Assure l'entraînement du papier dans l'appareil.
×
Module de détuilage*
Permet de corriger le tuilage des tirages.
×
Module d'insertion*
Permet de charger les couvertures et les intercalaires à insérer dans les tirages.
La fonction de finition manuelle vous permet d'introduire directement du papier dans le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval pour effectuer des opérations d'agrafage, de perforation ou de pliage des tirages.
×
Module de pliage*
Permet de plier et de sortir les tirages.
×
Module de perforation*
Permet d'effectuer des perforations dans les tirages.
×
Massicot*
Permet de rogner les parties superflues des tirages piqûre à cheval.
×
Finisseur (agrafage de 100 feuilles)*
Permet d'agrafer et de sortir les tirages.
×
Finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles)*
Vous permet d'agrafer et de plier les tirages.
* En option. Retour au début du chapitre