# VÉRIFICATION DES FAX REÇUS EN MODE RÉCEPTION CONFIDENTIELLE CODE F

## Présentation

Si un fax confidentiel code F est reçu, il est enregistré dans la boîte mémoire protégée par le code F. Vous devez entrer le code d'accès d'impression pour lire le fax reçu.

- La priorité est alors automatiquement accordée aux fax confidentiels dans la liste des travaux d'impression en attente.
- Une fois imprimé, le fax est automatiquement effacé de la boîte mémoire.

###### Si vous avez oublié le code d'accès d'impression :

Vous ne pouvez pas vérifier le code d'accès d'impression sur cet appareil. Prenez soin de ne pas oublier ce code. Si vous oubliez ou souhaitez vérifier le code d'accès, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.

###### Imprimer automatiquement un rapport de transaction à réception d'une fax confidentiel code F :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages par défaut] → [Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction] → [Réception confidentielle].

## Utilisation

1. #### L'appareil sonne et le fax est reçu.

   Un bip retentit une fois la réception terminée.

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Boîte mémoire]

3. #### Appuyez sur l'onglet [Confidentiel]

4. #### Appuyez sur la touche correspondant à la boîte mémoire contenant le fax confidentiel.

   apparaît dans les touches des boîtes mémoire contenant les fax reçus. Les touches des boîtes mémoire ne contenant pas de fax reçus sont grisées et ne peuvent pas être utilisées.

5. #### Saisissez le code d'accès d'impression à l'aide des touches numériques

   Chaque tiret "-" est remplacé par un astérisque "*" lors de la saisie du mot de passe.

   Veillez à saisir le code d'accès d'impression approprié. Si vous faites une erreur, un message apparaît et vous revenez à l'écran d'entrée. Si vous appuyez sur la touche [Annuler], vous revenez à l'étape 4.

6. #### Appuyez sur la touche correspondant aux données reçues que vous voulez vérifier, puis appuyez sur la touche [Vérifier l'image] sur le panneau d'action.

   L'image des données reçues s'affiche.
   Pour imprimer le document, appuyez sur la touche [Imprimer].

Retour au début du chapitre