# MODULE DE PERFORATION (MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D)

## Présentation

Le module de perforation peut être installé sur un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou sur un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) pour réaliser des perforations dans les tirages.
Un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur (agrafage 100 feuilles) est requis pour Installer le module de perforation (perforation de 100 feuilles).

### Mise au rebut des déchets de perforation

Les déchets de perforation (papier des trous perforés) sont collectés dans la boîte de stockage des déchets de perforation.
Suivez la procédure de remplacement de la boîte de stockage des déchets de perforation.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Saisissez la poignée du récupérateur de déchets de perforation, extrayez le récupérateur avec soin et mettez au rebut les déchets de perforation.

   Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention de ne pas éparpiller les déchets.

3. #### Enfoncez doucement le récupérateur dans son logement.

4. #### Fermez le capot avant

Retour au début du chapitre