# LISTE DES RÉGLAGES D'APPLICATION

## Présentation

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages d'application
| IMPRESSION DE TEXTE ET D'IMAGES
| - | Oui | Oui
| Réglages du texte (tampon)
| - | Oui | Oui
| Tampon personnalisé
| - | Oui | Oui
| Filigrane personnalisé
| - | Oui | Oui
| RÉGLAGES SCANNER RÉSEAU
| - | Oui | Oui
| Réglages des objets
| - | Oui | Oui
| Réglages du nom de fichier
| - | Oui | Oui
| Réglages du corps de texte
| - | Oui | Oui
| Réglages d'administration
| Non | Oui
| Réglages avancés
| Non | Oui
| Désactive la sélection de Répondre à
| Désactivé | Non | Oui
| Dénomination de fichier
| - | Non | Oui
| Objet par défaut
| Image numérisée de: (Nom) | Non | Oui
| Ajouter automatiquement les informations sur le travail au corps du message de courrier électronique.
| Activé | Non | Oui
| Ajouter automatiquement une signature au corps du message de courrier électronique
| Désactivé | Non | Oui
| Enregistrement de signature
| - | Non | Oui
| Réglages des fax internet (I-Fax)
| Non | Oui
| Réglages de réception
| Non | Oui
| Réception d'un I-Fax
| Activé | Non | Oui
| Serveur POP3
| - | Non | Oui
| Numéro de port
| 110 | Non | Oui
| Authentification POP
| Désactivé | Non | Oui
| Nom d'utilisateur
| - | Non | Oui
| Mot de passe
| - | Non | Oui
| Changer le mot de passe
| Désactivé | Non | Oui
| Dépassement du délai de communication POP3
| 60 secondes | Non | Oui
| Réglage de l'intervalle de vérification de réception
| 5 min. | Non | Oui
| Activer SSL
| Désactivé | Non | Oui
| Test de connexion
| - | Non | Oui
| Réglages par défaut
| Non | Oui
| Définition du nom et de l'adresse perso. en fax internet
| Non | Oui
| Nom expéditeur
| - | Non | Oui
| Adresse I-Fax personnelle
| - | Non | Oui
| SMTP direct
| Non | Oui
| Numéro de port (Réception)
| 25 | Non | Oui
| Dépassement de délai
| 300 | Non | Oui
| Numéro de port (Envoi)
| 25 | Non | Oui
| Dépassement de délai
| 300 | Non | Oui
| RÉGLAGES DU ROUTAGE À L'ARRIVÉE
| - | Oui | Oui
| Enregistrement du numéro/adresse de l'expéditeur]</span>
| - | Oui | Oui
| Réglages d'administration
| Non | Oui
| RÉGLAGES DU ROUTAGE À L'ARRIVÉE
| Non | Oui
| Rouge à l'arrivée
| Activé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de la table de routage
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la modification/suppression du tableau de transfert
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la modification des conditions de transfert
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage des styles d'impression
| Imprimer si erreur | Non | Oui
| Réglage du nom de fichier
| Non | Oui
| Caractère prédéfini
| - | Non | Oui
| Dénomination de fichier
| - | Non | Oui
| Fonction d'administration de document
| Non | Oui
| Réglages des destinations de transfert (Envoi données)
| Non | Oui
| Transférer envoi des données
| Désactivé | Non | Oui
| Format de fichier
| TIFF(Multi) | Non | Oui
| Réglages des destinations de transfert (Données reçues)
| Non | Oui
| Transférer envoi des données
| Désactivé | Non | Oui
| Format de fichier
| TIFF(Multi) | Non | Oui
| Saisie de métadonnées
| Non | Oui
| Saisie de métadonnées
| Non | Oui
| Transmission des métadonnées
| Désactivé | Non | Oui
| Liste jeux métadonnées
| - | Non | Oui
| RÉGLAGES DE L'APPLICATION EXTERNE
| Réglages de l'application standard
| - | Non | Oui
| Réglages de l'application de réception
| - | Non | Oui
| Réglages de l'application de compte externe
| Non | Oui
| Contrôle de comptes externes
| Désactivé | Non | Oui
| RÉGLAGES DU NAVIGATEUR WEB
| Non | Oui
| Comment traiter les cookies ?
| Aviser | Non | Oui
| Désactiver l'entrée URL
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'édition supplémentaire des Favoris
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement/édition de la page d'accueil
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'affichage de l'historique
| Désactivé | Non | Oui
| Utiliser le serveur Proxy
| Désactivé | Non | Oui
| Toujours afficher la boîte de dialogue d'authentification proxy
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du pilote USB
| Non | Oui
| Clavier externe
| Utiliser le pilote interne | Non | Oui
| Lecteur/Enregist. carte
| Utiliser le pilote interne | Non | Oui
| Clé USB
| Utiliser le pilote interne | Non | Oui
| Niveau de cryptage
| Aucun | Non | Oui
| Réglages d'impression des courriers électroniques
| Non | Oui
| Réglages d'impression des courriers électroniques
| Non | Oui
| IMPRESSION DE COURRIER ÉLECTRONIQUE
| Désactivé | Non | Oui
| Serveur POP3
| - | Non | Oui
| Numéro de port
| 110 | Non | Oui
| Authentification POP
| Désactivé | Non | Oui
| Nom d'utilisateur
| - | Non | Oui
| Mot de passe
| - | Non | Oui
| Intervalle de vérification
| 5 min. | Non | Oui
| Activer SSL
| Désactivé | Non | Oui
| Test de connexion
| - | Non | Oui
| Réglage pour l'impression à partir d'un MFP (FTP)
| - | Non | Oui
| Réglage pour l'impression à partir d'un MFP (SMB)
| - | Non | Oui
| Réglage pour l'impression à partir d'un PC
| Non | Oui
| IMPRESSION FTP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 21 | Non | Oui
| Utiliser bannière
| Désactivé | Non | Oui

Retour au début du chapitre