# IMPRIMER DES DONNÉES REÇUES À UN MOMENT SPÉCIFIQUE

## Présentation

Imprimez des données reçues à une heure programmée.
Pour imprimer sans forcer, mieux vaut éviter d'imprimer de grandes quantités de pages aux heures de pointe, alors que vous n'avez pas un besoin urgent de vos impressions.

- Les données imprimées sont automatiquement effacées de la mémoire.
- Si l'appareil est mis hors tension à l'heure spécifiée, l'impression commencera dès qu'il sera de nouveau sous tension.
- Cette fonction peut être spécifiée quand le réglage de vérif. données image reçue est actif.

Si vous avez activé la configuration « Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues », vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

- ###### Pour imprimer des données reçues au moment indiqué :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [[Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Sortie des données reçues à une heure spécifiée].

- ###### Pour annuler le réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues] pour annuler ce réglage.

Retour au début du chapitre