# CRÉATION D'UNE BROCHURE(COPIE BROCHURE / PIQÛRE À CHEVAL)

## Présentation

Pliage du papier en deux et impression de données sur les faces recto et verso du papier pour obtenir un livret de type brochure.
Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé, les copies sont automatiquement pliées en deux et délivrées si les fonctions agrafage et piqûre à cheval sont activées. Cette fonction est utile pour relier des copies dans un format brochure.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Principal] et sélectionnez [Style brochure]

   Sélectionnez la méthode d'impression avec piqûre à cheval dans le menu déroulant.

   - Si vous sélectionnez [Brochure mosaïque], le format du papier utilisé sera le double de celui spécifié par l'application pour l'impression des données.
   - Si vous sélectionnez [Brochure 2-Up], il y aura une réduction des données imprimées comme pour le mode 2-Up et le format du papier utilisé pour l'impression restera inchangé.
   - Si vous sélectionnez[Brochure mosaïque] ou [Brochure 2-Up], un original est divisé et imprimé en jeux formés du nombre maximum de feuilles pouvant être agrafées, même si le nombre total de pages dépasse le nombre maximal de feuilles à agrafer. L'association des jeux agrafés produit un livre.
   - Si [Brochure image entière] est sélectionné, les données sont imprimées avec une image entière. Passez à l'étape 2.

2. #### Si vous sélectionnez [Brochure image entière], cliquez sur le bouton [Réglages] pour configurer les réglages détaillés

   - Dans « Ajuster à la taille du papier », indiquez s'il faut agrandir ou réduire l'image imprimée pour l'adapter au format de papier que vous avez spécifié dans l'onglet [Papier].
   - Sélectionnez le format du tirage imprimé dans « Format papier de sortie ».

3. #### Sélectionnez « Côté de la reliure »

   Choisissez [Gauche] ou [Droit] pour le côté de la reliure.
   L'option [2 agrafes] du menu « Agrafage » est disponible lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé.

### Macintosh

1. #### Sélectionnez [Fonctions d'imprimante] puis « Côté de la reliure ».

   L'option [2 agrafes] du menu « Agrafage » est disponible lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé.

2. #### Sélectionnez [Brochure mosaïque] ou [Brochure 2-Up].

Retour au début du chapitre