# RÉCEPTION EN RELÈVE CODE F

## Présentation

Vous pouvez interroger un autre appareil et recevoir un original de la boîte mémoire code F (mémoire de relève) de cet appareil. Vous devez entrer le code F (composé de la sous-adresse et du code d'accès) de l'original enregistré sur l'autre appareil.

- Vérifiez tout d'abord le code F (la sous-adresse et le code d'accès) défini dans la boîte mémoire code F de l'autre appareil.
- La communication est facturée sur votre appareil.
- Vous pouvez utiliser la réception en relève code F avec la transmission différée en fonction des besoins. Vous ne pouvez spécifier qu'une seule réception en relève.
  - INDIQUER L'HEURE D'UNE COMMUNICATION

- Vous ne pouvez pas interroger plusieurs destinataires (relève en série) pour la réception de documents.
- Ne placez pas d'original dans l'appareil lorsque vous utilisez la réception en relève code F.
- Vous ne pouvez pas enregistrer la réception en relève code F dans les Favoris.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Relève]

   Une croix apparaît sur l’icône.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   ###### Pour annuler le réglage de relève :

   Appuyez sur la touche [Relève] pour effacer la coche.

2. #### Indiquez le numéro de fax du destinataire

   1. (1) Saisissez le numéro de fax du destinataire à l'aide des touches numériques.
   2. (2) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].
      Le symbole « / » est entré.
   3. (3) Entrez la sous-adresse à l'aide des touches numériques.
   4. (4) Appuyez sur la touche [Code d'accès].
      Le symbole « / » est entré.
   5. (5) Entrez le code d'accès à l'aide des touches numériques.
   - Si la sous-adresse et code d'accès sont déjà enregistrés, vous pouvez aussi sélectionner une touche express.
   - Si le code d'accès est omis pour la boîte mémoire de l'appareil distant, vous pouvez sauter les étapes (4) et (5).

3. #### Appuyez sur la touche [Départ].

   Une fois la communication établie avec l'autre appareil, la réception du document commence.

Retour au début du chapitre