# ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

## Présentation

Vous pouvez installer des équipements périphériques sur l'appareil afin d'améliorer sa fonctionnalité.
Les équipements périphériques sont habituellement en option. Toutefois, certains modèles incluent des équipements périphériques en tant qu'équipement standard.

(en mars 2012)

Nom du produit | Référence du produit | Description
--- | --- | ---
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ | MX-LC12 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 3,500 feuilles de papier.
MX-LCX3 N | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 3,000 feuilles de papier.
MAGASINS GRANDE CAPACITÉ | MX-LC13 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 5,000 feuilles de papier.
Plateau d'alimentation auxiliaire multiple | MX-MF10 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 500 feuilles de papier. Installez ce plateau dans l'appareil.
MX-MF11 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 500 feuilles de papier. Installez ce plateau sur les magasins grande capacité.
Bac de sortie | MX-TR14 | Plateau de sortie à installer sur le côté droit de l'appareil.
Module de transfert du papier | MX-RB14 | Ce module est nécessaire pour l'installation de bacs grande capacité.
Armoire du bac de sortie | MX-TU14 | Plateau de sortie à installer dans la partie centrale de l'appareil. Ce composant est requis lorsqu'un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval n'est pas installé.
Finisseur (agrafage de 50 feuilles) | MX-FN19 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage et de décalage. Vous pouvez agrafer au maximum 50 feuilles de papier.
Finisseur (agrafage de 100 feuilles) | MX-FN21 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage et de décalage. Vous pouvez agrafer au maximum 100 feuilles de papier.
Finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) | MX-FN20 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage, de décalage et de copie en brochure. Vous pouvez agrafer au maximum 50 feuilles de papier.
Finisseur piqûre à cheval | MX-FN22 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage, de décalage et de copie en brochure. Vous pouvez agrafer au maximum 100 feuilles de papier.
Module de perforation (perforation de 100 feuilles) | MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D | Cette unité perfore des trous dans les copies et autre documents de sortie. Un finisseur (agrafage de 50 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) est requis.
MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Cette unité perfore des trous dans les copies et autre documents de sortie. Un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
Massicot | MX-TM10 | Cet appareil permet de massicoter les parties superflues des feuilles utilisées pour la piqûre à cheval. Un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
MODULE DE PLIAGE | MX-FD10 | Ce module permet de plier et sortir le papier. Un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
MODULE D'INSERTION | MX-CF11 | Ce module permet d'insérer des couvertures et des intercalaires. Ce module peut aussi alimenter en papier un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) pour la finition.
Module de détuilage | MX-RB15 | Ce module permet de corriger le tuilage des tirages. Ce module est requis pour installer un finisseur (agrafage de 100 feuilles), un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles), un module de pliage ou un module d'insertion.
Module de transfert du papier | MX-RB12 | Ce module est requis pour installer un finisseur ou un en finisseur piqûre à cheval.
MX-RB13 | Ce module est requis pour installer directement un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) et un module d'insertion.
Kit d'extension fax | MX-FX11 | Active la fonction I-Fax.
Kit de polices codes à barres | MX-PF10 | Ajoute des polices de code barre à l'appareil.
Kit d'extension XPS | MX-PUX1 | Ce kit peut être utilisée en tant qu'imprimante compatible XPS. Prière de consulter votre distributeur pour en savoir plus.
Kit d'extension Fax Internet | MX-FWX1 | Active la fonction I-Fax.
Kit mirroring | MX-EB15 | Enregistre une copie des données à un emplacement distinct.
Module d'intégration d'application | MX-AMX1 | Le module d'intégration d'application peut être combiné avec la fonction numériser réseau pour ajouter un fichier de métadonnées à un fichier d'image numérisée.
Kit de compression | MX-EB11 | Permet d'enregistrer un document numérisé au format PDF à haute compression. Ce format permet d'obtenir une taille réduite par rapport au format PDF normal.
Module de communication avec les applications | MX-AMX2 | Associe l'appareil à une application externe sur le réseau.
Kit de licence Sharpdesk ( x1 ) | MX-USX1 | Ce logiciel permet une gestion intégrée des documents et des fichiers informatiques.
Kit de licence Sharpdesk ( x5 ) | MX-USX5
Kit de licence Sharpdesk ( x10 ) | MX-US10
Kit de licence Sharpdesk ( x50 ) | MX-US50
Kit de licence Sharpdesk ( x100 ) | MX-USA0
Sharp OSA Network Scanner Tool - Kit 1 licences | MX-UN01A | C'est une application qui simplifie les opérations de numérisation, comme le tri automatique des données numérisées dans des dossiers.
Sharp OSA Network Scanner Tool - Kit 5 licences | MX-UN05A
Sharp OSA Network Scanner Tool - Kit 10 licences | MX-UN10A
Sharp OSA Network Scanner Tool - Kit 50 licences | MX-UN50A
Sharp OSA Network Scanner Tool - Kit 100 licences | MX-UN1HA
Clavier | MX-KB13 | Il s'agit du clavier qui est intégré à l'appareil. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
Kit d'accès web | MX-AM10 | L'accès à l'Internet est activé pour l'affichage de pages Web.
Unité d'estampillage | AR-SU1 | Permet d'apposer un tampon sur chaque page de l'original après leur numérisation en mode envoi d'image. Un chargeur automatique de documents est requis.
Cartouche d'estampillage | AR-SV1 | Deux cartouches de tampon de vérification sont fournies.
Cartouche d'agrafes | AR-SC2 | Permet d'agrafer le papier. Un finisseur (agrafage de 50 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) est requis.
AR-SC3 | Papier pour piqûre à cheval. Un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) est requis.
MX-SCX2 | Permet d'agrafer le papier. Un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
MX-SCX1 | Papier pour piqûre à cheval. Un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.

Il se peut que des options spécifiques ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.
Retour au début du chapitre