==================================================================

                 INFODATEI FÜR SHARPDRUCKERTREIBER 

==================================================================

Vielen Dank, dass Sie sich für den SHARP Digital Imager 
entschieden haben. In diesem Dokument sind wichtige Punkte, 
die vor der Installation des Druckertreibers kontrolliert 
werden müssen, ausführlich erklärt. Lesen Sie bitte dieses 
Dokument vor der Installation sorgfältig durch.

---------------------------------------------------------------

              Kompatible Modelle

---------------------------------------------------------------

Diese LIESMICH-Datei betrifft die folgenden Modelle: 

SHARP AR-C260 / AR-C260M / AR-C260P / AR-C262M / AR-BC320 / 
            AR-C170M / AR-C172M / AR-BC260 

-----------------------------------------------------------------

                          Druckerkabel 

-----------------------------------------------------------------

Ein Druckerkabel befindet sich nicht im Liferumfang dieses 
Druckers. Verwenden Sie ein USB-Kabel oder ein abgeschirmtes 
bidirektionales Parallelkabel (kompatibel mit IEEE 1284), das 
nicht länger als 3 m ist. 

---------------------------------------------------------------

                  Kompatible Betriebssysteme

---------------------------------------------------------------

PCL5c-Treiber:     Microsoft Windows 95
                   Microsoft Windows 98
                   Microsoft Windows Me
                   Microsoft Windows NT 4.0
                   Microsoft Windows 2000
                   Microsoft Windows XP
                   Microsoft Windows Server 2003

PS-Treiber:       Microsoft Windows 95 
                  Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows NT 4.0 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Server 2003

PS PPD-Treiber:   Microsoft Windows 95
                  Microsoft Windows 98
                  Microsoft Windows Me
                  Microsoft Windows NT 4.0
                  Microsoft Windows 2000
                  Microsoft Windows XP
                  Microsoft Windows Server 2003

------------------------------------------------------------------

 Tipps 

------------------------------------------------------------------

- Falls der Druckertreiber aktualisiert wird, muss vor 
  Installation des neuen Druckertreibers zuerst der alte 
  Druckertreiber deinstalliert werden.  Anderenfalls wird die 
  Funktion des neuen Treibers durch den alten Druckertreiber 
  beeinträchtigt.

- Falls Sie den Druckertreiber in Windows 2000/XP mit der Plug 
  und Play-Funktion installieren, müssen Sie das 
  Kontrollkästchen [Andere Quellen angeben] abhaken. 

- Versuchen Sie immer die neuesten Versionen von 
  Softwareprogrammen zu verwenden, die mit den einzelnen 
  Betriebssystemen kompatibel sind. Ein mit einer alten 
  Softwareversion hergestelltes Dokument kann unter Umständen 
  beim Ausdrucken von einer neueren Softwareversion nicht richtig 
  gedruckt werden. Speichern Sie in diesem Fall das Dokument mit 
  der neuen Version und drucken Sie es erneut aus. 

- Falls mit gewissen Druckertreibern kein normaler Ausdruck 
  möglich ist, ist es möglich, dass mit anderen Treibern der 
  Ausdruck verbessert werden kann. 
  Die einzelnen Druckertreiber besitzen die folgenden 
  Eigenschaften: 
  - PCL5c-Druckertreiber 
      Hohe Druckgeschwindigkeit 
  - PostScript-Druckertreiber 
      Hohe Reproduzierbarkeit für Abbildungen und feine 
      Grafiken 
  - PostScript PPD-Druckertreiber 
      Mit gewissen Programmen ist ein normaler Ausdruck nur 
      mit dem PPD-Druckertreiber möglich 

- Beim Ausdruck von Linien in blassen Farben bzw. von sehr 
  dünnen Linien, ist es möglich, dass die Linien nicht 
  sichtbar sind. Verwenden Sie in diesem Fall eine dunklere 
  Farbe oder dickere Linien.


- Es ist möglich, dass gewisse Fülleffekte und Muster nicht 
  ausgedruckt werden, bzw. nicht sichtbar sind. 
  Ändern Sie in diesem Fall den Fülleffekt bzw. das Muster, 
  so dass es sich richtig ausdrucken lässt.

- Falls bei der Verwendung eines Novell-Netzwerks nach dem 
  Auftrag eine leere Seite ausgedruckt wird, sollten Sie die 
  Funktion [Seitenvorschub nach Auftrag] in der 
  Netzwerkeinstellung der PC Client-Software ausschalten.

- Beim Ausdruck von vielen Daten kann ein LPT1-Fehler 
  auftreten. Verlängern Sie in diesem Fall die Timeout-Zeit 
  des Druckers auf der Registerkarte Eigenschaften. Öffnen 
  Sie dazu im Startmenü von Windows [Einstellung] - [Drucker] 
  und wählen Sie [Eigenschaften].

- Bei der Einstellung von "Broschürenstil" kann nicht 
  gleichzeitig die Einstellung "Größe apassen" oder 
  "n-auf-Druck" verwendet werden.

- Beim Ausdrucken eines Dokuments, das mit einem anderen 
  Computer gemacht wurde, ist es möglich, dass die im Dokument 
  verwendeten Fonten nicht installiert sind.
  Beim Ausdruck eines solchen Dokuments können kleine 
  Abweichungen verglichen mit dem Ausdruck des originalen 
  Computers auftreten. In diesem Fall müssen Sie die im 
  Dokument verwendeten Fonten in Ihrem Computer installieren.

- Bei verzerrten Zeichen kann eine Verbesserung des Ausdrucks 
  erreicht werden, wenn Sie auf der Registerkarte 
  "Erweitert" in "Schrift" die "Schriftenquelle" ändern.

- Bei der Verwendung des Betriebssystems Windows NT 4.0 oder 
  Windows 2000 werden bei der Auswahl von Fettdruck die 
  gedruckten Zeichen bestimmter Schriftarten nicht fetter 
  angezeigt. Dies liegt an den Einschränkungen des 
  Betriebssystems.

- Die Position, die Größe und die Farbe des Wasserzeichens in 
  der Vorschau (auf der linken Seite der Registerkarte 
  "Wasserzeichen") der Druckeigenschaften kann vom tatsächlichen 
  Ausdruck verschieden sein. Verwenden Sie die Vorschau nur, um 
  einen allgemeinen Eindruck zu erhalten. 

- Beim Drucken von Windows NT 4.0 oder Windows 2000 ist es 
  möglich, dass die Seitenzahl in der Druckwarteschlange nicht 
  automatisch aktualisiert wird. Zum Aktualisieren der 
  angezeigten Seitenzahl können Sie die Taste F5 drücken. 

- Falls auf der Registerkarte "Haupteinstellungen" "N-fach 
  drucken" gewählt wird und ein Wasserzeichen eingestellt ist, 
  erscheint ein Bild (das Papierbild in der oberen linken Ecke 
  der Registerkarten "Haupteinstellungen" "Papier" und "Weitere 
  Optionen"), um anzuzeigen, dass ein Wasserzeichen ausgedruckt 
  wird. Das Bild bedeutet nur, dass ein Wasserzeichen eingestellt 
  ist und ist nicht eine Anzeige für das Druckresultat. Ein 
  Wasserzeichen wird auf allen Seiten des Dokuments gedruckt. 
  Zum Beispiel beim Drucken eines mehrseitigen Dokuments mit der 
  Einstellung 2-fach drucken, werden 2 Wasserzeichen auf jedem 
  Papierblatt gedruckt. 

- Wenn sich die verwendete Sprache des Druckertreibers von der 
  Sprache des Betriebssystems unterscheidet, kann das 
  "Wasserzeichen" in manchen Fällen nicht ordnungsgemäß 
  gedruckt werden. 

-----------------------------------------------------------------

                  Info zum PCL5c-Druckertreiber

-----------------------------------------------------------------

- Beim Drucken von PDF-Dokumenten mit Adobe Acrobat 4.0 werden 
  unter Umständen sehr große Druckdateien generiert, so dass 
  das betreffende Dokument nicht ordnungsgemäß gedruckt wird. 
  Führen Sie in diesem Fall ein Update auf Acrobat Version 
  4.05 durch. Dieses Update ist kostenlos bei Adobe 
  erhältlich. 

- Wählen Sie für den Ausdruck eines Watermarks 
  im Fenster "Grafikmodus" die Einstellung "HP-GL/2", 
  die Sie auf der Registerkarte "Erweitert" des Druckers 
  finden können. Diese Einstellungen lassen sich ausschalten, 
  wenn Sie im Fenster "Grafikmodus" auf der Registerkarte 
  "Erweitert" anstelle von "HP-GL/2" "Raster" einstellen.

- Bei Verwendung des PCL-Druckertreiber für Windows können 
  mit gewissen Programmen, wie Adobe FreeHand keine Watermark 
  ausgedruckt werden, selbst, wenn im Druckertreiber der 
  Watermarkausdruck eingestellt ist.

- Das Drucken von umfangreichen Grafikdaten von einem 
  Grafikprogramm kann viel Zeit in Anspruch nehmen. 
  Dieses Problem kann auf folgende Weise gelöst werden.
  Öffnen Sie die Dialogbox "Druckereigenschaften" und 
  ändern Sie auf der Registerkarte "Erweitert" 
  die Einstellung "Grafikmodus" auf "Raster".

- Beim Ausdruck von Bildern von einem Programm 
  wie MS Paint oder MS Word können die Bilddaten 
  unter dem gedruckten Bild erscheinen.  Zur Abhilfe 
  können Sie die Dialogbox "Druckereigenschaften" 
  öffnen und auf der Registerkarte "Erweitert" 
  den Grafikmodus auf "Raster" einstellen.

- Beim Ausdruck von Netscape Navigator kann das 
  Bild des Titels oder des Indexes nicht ausgedruckt werden. 
  Zur Abhilfe können Sie die Dialogbox "Druckereigenschaften" 
  öffnen und auf der Registerkarate "Erweitert" 
  den Grafikmodus auf "Raster" einstellen.

- Bei gewissen Programmen, wie bei Lotus Approach 
  kann als "Schriftenquelle" "Schriften laden" 
  eingestellt und in der Dialogbox "Schrift" kann 
  "Als Bitmap-Schrift laden" als "TrueType-Modus" 
  eingestellt werden, um die Font auszudrucken. 
  Verwenden Sie installierte Fonten oder wählen 
  Sie als "TrueType-Modus" "Als TrueType laden".

- Beim Ausdruck von Adobe Acrobat können verzerrte 
  Zeichen gedruckt werden. Dieses Problem kann 
  auf folgende Weise gelöst werden.
  Öffnen Sie im Druckerdialog die Druckereigenschaften 
  und ändern Sie auf der Registerkarte "Erweitert" 
  die Einstellung "Grafikmodus" auf "Raster", 
  klicken Sie außerdem die Schaltfläche "Schrift" auf der 
  Registerkarte "Erweitert" an und wählen Sie als 
  "Schriftenquelle" "Schriften laden" und wählen 
  Sie für "TrueType-Modus" "Als Bitmap-Schrift laden".

- Falls mit Lotus 123 eine Zeichnung nicht gedruckt werden kann, 
  versuchen Sie die auf der Webseite von Lotus angegebene Abhilfe.

     - Öffnen Sie die Druckereigenschaften und 
       wählen Sie die Registerkarte "Erweitert".
     - Wählen Sie für "Auflösung-Einstellungen" "300 dpi".


- Wenn sich Zeichen überlappen oder als punktierte 
  Linien gedruckt werden, stellen Sie volle Linien ein. 
  Zur Abhilfe können Sie wie folgt vorgehen.

     - Öffnen Sie die Druckereigenschaften und wählen 
       Sie die Registerkarte "Erweitert".
     - Wählen Sie für "Auflösung-Einstellungen" "300 dpi".

- Falls umfangreiche Bitmapdaten in ein MS PowerPoint Dokument 
  eingefügt werden und auf der Registerkarte "Erweitert" 
  für den "Grafikmodus" "Raster" eingestellt ist, 
  können beim Ausdrucken Fehler auftreten.
  In diesem Fall müssen Sie den "Grafikmodus" auf "HP/GL2" 
  einstellen und nochmals ausdrucken.

- Falls die Linien in der Grafik nicht ausgedruckt werden, 
  haken Sie das Kontrollkästchen "Größe anpassen" ab.

- Ein Wasserzeichen, das größer als der eingestellte 
  Druckbereich ist, kann nicht richtig ausgedruckt werden. 
  Stellen Sie die Größe des Wasserzeichens ein, dass das 
  Wasserzeichen in den Druckbereich passt.

- Ältere Schriftarten mit fest eingestellter Teilung unterstützen 
  die Wasserzeichen-Funktion nicht. Wählen Sie bitte die Option 
  True Type oder Adobe Font aus.

---------------------------------------------------------------

             Info zum PS-Druckertreiber

---------------------------------------------------------------

- Für den Ausdruck von Adobe Acrobat sollten Sie das 
  Kontrollkästchen "PS-Durchgang" abhaken.

- Adobe PostScript bedient sich der Bindungsrand-Definitionen 
  "Langer Rand"/"Kurzer Rand" für die Papierausrichtung.
  Unser PS3-Treiber bedient sich der Optionen "Buch"/"Tafel" für 
  die "Bildausrichtung", um eine einfach zu begreifende 
  Benutzerschnittstelle zu liefern.
  Einige Adobe-Anwendungen wie beispielsweise AcrobatReader 
  informieren den Treiber darüber, dass es sich bei dem Dokument 
  um ein Hochformat handelt, selbst wenn es sich bei dem Dokument 
  um ein Querformat handelt, so dass die Hauptseite des Treibers 
  die Papierausrichtung in den Seitensymbolen unter "Häufig 
  verwendete Einstellungen" falsch anzeigt.
  Als Folge dieser Vermischung bei der Anwendung schaltet der 
  Treiber den Bindungsrand (Buch/Tafel) zu einem Querformat um. 
  Sollte dies der Fall sein, schalten Sie bitte den PS3-Treiber 
  einfach zur andern Bindungsrichtung um; dann wird das Dokument 
  ordnungsgemäß ausgedruckt.

- Wenn Sie mit dem PS3-Treiber von Windows9x bei deaktivierter 
  Option "n-auf", "Größe anpassen" oder "PS-Durchgang" 
  drucken, können Fehler hinsichtlich der Farbzuordnung 
  auftreten.

- Mit Programmen wie Adobe Photoshop oder Corel Draw 
  können bestimmte Funktionen des PS-Druckertreibers für 
  Windows, wie "Wasserzeichen", "n-auf-Druck" oder "1. Seite 
  anders" nicht verwendet werden. Zur Abhilfe können Sie den 
  PCL-Druckertreiber verwenden.

- Beim Abbrechen eines Druckauftrags mit dem 
  PS-Druckertreiber wird eine leere Seite ausgegeben.

- Beim Ausdruck mit einer Download-Font bei 
  Verwendung von "Als TrueType herunterladen (Type 42)" 
  kann ein Fehler auftreten.
  Der Ausdruck kann verbessert werden, wenn Sie auf 
  der Registerkarte "Erweitert" in "Schrift" 
  anstelle von "Modus für geladene Schriften" "Als Bitmap 
  herunterladen [Type 3]" wählen.

---------------------------------------------------------------

            Info zum PS PPD-Druckertreiber

---------------------------------------------------------------

- Bei der Installation des PPD-Druckertreibers 
  in Windows NT 4.0 werden Dateien wie PSCRIPT.DLL benötigt, 
  die sich im Ordner i386 der Windows NT 4.0 CD-ROM befinden.

- In der Dialogbox Druckereigenschaften darf auf der 
  Registerkarte [Font] [Tabelle editieren] die 
  Schaltfläche [vorherige Werte umkehren] in der 
  Substitutionsliste der Fonten nicht angeklickt werden. Die 
  Druckgeschwindigkeit ist langsam, weil der Treiber alle 
  Fonten als Software-Fonten behandelt. Um auf die originale 
  Einstellung zurückzukehren müssen Sie "PFMSetup.exe" 
  nochmals ausführen.

- Verwenden Sie für den Ausdruck mit PageMaker die 
  folgende Methode, die in der Info-Datei von PageMaker 
  erklärt wird.
  - Wenn von der Menüleiste [Datei] - [Drucken] gewählt wird, 
    drücken Sie die [Alt]-Taste, um die [Druckerdialogbox] zu 
    öffnen.

- In Windows NT4.0 kann bei Verwendung des PPD-Druckertreibers 
  die Funktion "N-fach" (Layout-Funktion) nicht verwendet 
  werden.

- Beim Ausdruck eines Watermarks wird das Watermark egal 
  von der Druckeinstellung im [Hochformat] ausgedruckt.

- Bei Verwendung der Funktion "N-fach" und der 
  Heftfunktion ist es möglich, dass das Paper nicht 
  an der richtigen Stelle geheftet wird.
  Verwenden Sie für die Heftfunktion den PCL6- oder 
  PS-Druckertreiber (außer PPD-Treiber).

- Das ordnungsgemäße Heften oder Lochen hängt vom Format und 
  der Ausrichtung des Papiers ab.

- Wenn die Heft- oder Lochfunktion im Duplexmodus verwendet 
  wird, muss ggf. die Option "Kurze Seite" aktiviert werden.

Um das mit diesem Treiber gelieferte Profil zu installieren, müssen Sie im Dialogfeld "Druckereigenschaften" Folgendes tun:
1) Die Registerkarte "Farbmanagement" öffnen.
2) Auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klicken. 
3) Den Ordner mit dem Farbprofil öffnen.
        "R:\Profile"     ("R" ist das CD-ROM-Laufwerk)
4) Das folgende Profil öffnen und auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klicken.
        "SHARP AR-C260 PS.ICM"  
5) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anwenden".
6) Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

---------------------------------------------------------------

           Info zur Overlayfunktion

---------------------------------------------------------------

- Drucken Sie nur eine Seite beim Registrieren 
  der Overlay-Formulardaten aus.

- Drucken Sie für einen Overlaydruck das Dokument mit 
  den gleichen Druckereinstellungen wie das Overlayformular.

---------------------------------------------------------------

     Einschränkungen für einzelne Softwareprogramme

---------------------------------------------------------------

- Druckprobleme beim Ausdruck von Übergrößen 
  (größer als Druckerrandeinstellungen) mit PhotoShop 
  haben einen Zusätzlichen Ausdruck oder einen blauen 
  Bildschirm zur Folge. Das Problem kann durch Anpassen 
  des Bildes auf das Paperformat gelöst werden.

- Wenn Microsoft Publisher installiert ist, können 
  die Konfigurationseinstellungen des Druckers auf 
  die Voreinstellungen zurückgestellt werden.

- Beim Ausdruck von Adobe Acrobat Reader können 
  verzerrte Zeichen gedruckt werden. Dieses Problem 
  kann auf folgende Weise gelöst werden.
  Öffnen Sie im Druckerdialog die Druckereigenschaften 
  und klicken Sie auf der Registerkarte "Erweitert" 
  die Schaltfläche "Schrift" an und wählen 
  Sie für "Schriftenquelle" "Schriften laden".

- Für Druckerfehler in Microsoft Binder können die 
  folgenden Maßnahmen getroffen werden.
  - Schalten Sie [Sammelmappe als einen Druckauftrag drucken] 
    der [Sammelmappe Optionen] aus.
  - Stellen Sie alle Einstellungen des Druckertreibers 
    auf die Voreinstellung zurück.

- Falls Sie bei einem Warndialog den Ausdruck abbrechen, 
  kann bei gewissen Programmen wie MS Word2000 
  der Ausdruck nicht richtig abgebrochen werden.

- Falls für WordPad die Druckeinstellungen geändert werden, 
  gehen Sie zur Seite [Eigenschaften], die erscheint, wenn im 
  Dialog [Seite einrichten] in [Drucker...] [Eigenschaften] 
  angezeigt wird. In manchen Fällen kann die Druckeinstellung 
  von [Eigenschaften] in der Dialogbox [Drucken] nicht 
  vorgenommen werden.

- Beim Editieren mehrerer Dokumente in MS Word 2000 oder höher, 
  können beim Ändern von Druckeinstellungen der 
  Druckeigenschaften eines Dokumentes auch die Druckeinstellungen 
  der anderen Dokumente betroffen werden. In diesem Fall müssen 
  Sie die Druckeinstellungen vor dem Ausdrucken der einzelnen 
  Dokumente zurückstellen. 

- Falls ein Dokument mit großer Schriftgröße von MS Word und 
  anderen Programmen ausgedruckt wird, kann das Programm beendet 
  werden. In MS Word lassen sich Schriftgrößen von mehr als 300 
  Punkten einstellen, verwenden Sie aber für den Ausdruck keine 
  Schriftgrößen von mehr als ungefähr 300 Punkten. Bei Verwendung 
  einer großen Schriftgröße wird empfohlen, das Dokument häufig zu 
  speichern. 

- Es ist möglich, dass gewisse englische Schriftarten von WordPad 
  nicht richtig ausgedruckt werden können. Verwenden Sie in 
  diesem Fall ein anderes Textverarbeitungsprogramm (MS Word 
  usw.). 

- Wenn für den Ausdruck von WordPad ein Druckbereich eingestellt 
  wird, der mit der zweiten Seite beginnt, können beim Drucken 
  Fehler auftreten. Stellen Sie in diesem Fall für den 
  Druckbereich "Alles" ein.

- Grafiken eines Power Point-Dokuments werden unter Umständen in 
  Schwarz ausgedruckt; versuchen Sie die Durchführung des 
  folgenden Verfahrens: 
   (1) Wählen Sie in Power Point die Option "Drucken" im "Datei" 
       -Menü. 
   (2) Schalten Sie die Grauskala-Funktion in der Drucker 
       -Dialogbox aus. 
   (3) Klicken Sie auf die "OK"-Taste. 
       ===> Das Drucken beginnt. 

------------------------------------------------------------------

Diese Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent 
JPEG Group. 

---------------------------------------------------------------

SHARP übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der 
in diesem Dokument enthaltenen Angaben und für die 
Software (SHARP-Druckertreiber), die mit dem Dokument 
geliefert wird, für andere Zwecke als dem vorgesehenen 
Verwendungszweck.

---------------------------------------------------------------

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene 
Warenzeichen von Microsoft Corporation und den USA und 
weltweit.
Windows ist eine Bezeichnung für das Betriebssystem Microsoft 
Windows.

Alle anderen Firmenbezeichnungen und Produktebezeichnungen 
sind Warenzeichen, bzw. eingetragene Warenzeichen 
ihrer betreffenden Eigentümer.

-----------------------------------------------------------------
                       Copyright (C) 2003-2005 SHARP Corporation

