# LETTURA DELL'ELENCO DEI LAVORI

## Panoramica

È possibile toccare il tasto [Stato lavoro] nel pannello a sfioramento per visualizzare l'elenco dei lavori.
In questa sezione vengono descritte le icone visualizzate nell'elenco dei lavori e i messaggi visualizzati "Stato".

### Icone che indicano il tipo di lavoro

| Lavoro di stampa (RGB/CMYK) |  | Lavoro di copia
| Lavoro di scansione per e-mail |  | Lavoro di scansione su FTP
| Lavoro di scansione su Cartella di rete |  | Lavoro di scansione su desktop
| Lavoro di trasmissione fax |  | Lavoro di ricezione fax
| Lavoro di trasmissione PC-Fax |  | Lavoro di trasmissione Internet fax (incluso SMTP diretto)
| Lavoro di trasmissione PC-I-Fax |  | Lavoro di ricezione Internet fax (incluso SMTP diretto)
| Lavoro di copia o stampa in parallelo |  | Lavoro di ristampa per un file memorizzato da Acquisisci su HDD
| Lavoro di scansione OSA |  | Lavoro di broadcast* Lavoro di instradamento in entrata
|  |  | Ristampa di più file (raggruppati in un unico file)

* Viene visualizzata in un lavoro di trasmissione in modalità multipla.

### Messaggi visualizzati in "Stato"

#### lavoro in corso

Schermo | Stato
--- | ---
"Stampa" | Lavoro di stampa in corso
"Copia" | Lavoro di copia in corso
"Connessione" | Connessione in corso.
"Invio" | Invio in corso.
"Ricezione" | Ricezione
"Tel" | Conversazione con un altro interlocutore tramite telefono esterno
"Interrotto" | Il lavoro è stato interrotto
"FAST" | Comunicazioni FAST in corso
"Toner vuoto" | Toner esaurito
"Carta esaurita" | Carta esaurita
"Inceppamento" | Carta inceppata
"Attesa" | Attesa
"Riscaldam." | Riscaldamento
"Limite" | È stato raggiunto il limite dell'account
"Errore" | Si è verificato un errore durante l'esecuzione del lavoro

#### Lavoro riservato

Schermo | Stato
--- | ---
"Attesa" | Lavoro in attesa di esecuzione
"Riprova" | Nuovo tentativo dopo che l'esecuzione del lavoro non è riuscita a causa di un errore di comunicazione o di un altro problema
"Attesa Rep." | In attesa di conferma della trasmissione di un Internet Fax
Vengono visualizzati giorno e ora | Lavoro di trasmissione programmata (viene visualizzata l'ora specificata)

#### Lavoro completato

Schermo | Stato
--- | ---
"OK" | Terminazione normale
"Invio OK" | La trasmissione è stata completata
"In Memoria" | La ricezione è stata completata ma il fax non è ancora stato stampato I dati ricevuti (le singole pagine) non sono stati stampati o inoltrati (I dati ricevuti non sono stati eliminati)
"Ricevuto" | I dati del fax ricevuto sono stati stampati Il fax è stato ricevuto I dati ricevuti (i singoli file) sono stati memorizzati
"Avanzam. OK" | I dati ricevuti (i singoli file) sono stati inoltrati
"FAST" | Comunicazioni FAST in corso
"Interrotto" | Il lavoro è stato interrotto
"Elimina" | I dati ricevuti nella schermata di controllo immagini sono stati eliminati
"Numero di destinazioni per la trasmissione riuscite/Totale destinazioni OK" | Completamento di un'operazione di trasmissione broadcast, polling seriale o instradamento in entrata. Se la trasmissione a 3 destinazioni su 5 è andata a buon fine, verrà visualizzato il messaggio "003/005 OK".
"Nes.risp.ta" | Si è verificato un errore perché la destinazione non ha risposto
"Occupato" | Si è verificato un errore perché l'interlocutore era occupato
"Rapporto OK" | È stata ricevuta una risposta di corretta ricezione
"Rapporto NG" | È stata ricevuta una risposta di errore di invio
"No Rapporti" | Timeout per la ricezione della conferma di invio
"Ricevuto" | È stato ricevuto un messaggio e-mail diverso da un Internet Fax
"Rifiuta Ricezione" | Un fax è stato inviato da un mittente bloccato dalla funzione anti fax indesiderati
"NGxxxxxx" | Trasmissione o ricezione non riuscita a causa di un errore di comunicazione (viene visualizzato un codice di errore a 6 cifre in xxxxxx.)
"Errore" | Si è verificato un errore durante l'esecuzione del lavoro

Torna all'inizio