# INDICATORI STATO

## Panoramica

Tali indicatori indicano lo stato della macchina. L'indicatore verde si illumina o lampeggia in base allo stato lavori della macchina. L'indicatore rosso si illumina o lampeggia in caso di errore: si illumina se, in caso di errore, la macchina può ancora essere utilizzata; lampeggia se l'utilizzo della macchina non è più possibile a causa di un errore. In Modalità Impostazioni è possibile modificare le impostazioni del pannello operativo per gli indicatori stato.

### Nomi delle funzioni

Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Indicatore (Rosso)
L'indicatore rosso si illumina o lampeggia in caso di errore.
×
Indicatore (Verde)
L'indicatore verde si illumina o lampeggia in base allo stato lavori della macchina.
×
Pulsante vassoio giù
Premere questo pulsante per rimuovere i fogli in uscita dal vassoio risma. Il vassoio si abbassa per consentire la rimozione del carrello carta.
×
Indicatore vassoio su/giù
L'indicatore lampeggia durante lo spostamento verso l'alto o verso il basso del vassoio e si illumina quando il vassoio è completamente abbassato. Questo indicatore si illumina anche in caso di carta inceppata nel fascicolatore.
×
Indicatore uscita
L'indicatore lampeggia durante l'invio dei fogli in uscita al vassoio risma.
×
Indicatore errore
L'indicatore si illumina qualora l'utilizzo del solo fascicolatore ad alta capacità non sia possibile a causa di un errore, mentre lampeggia qualora non sia possibile utilizzare l'intero sistema.
In modalità Spegnimento automatico, gli indicatori stato sono disattivati.

###### Per modificare le condizioni associate all'illuminazione o al lampeggiamento degli indicatori stato:

in "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo periferica] → [Impost. Indicatore Stato].