# CONTROLLO DELLE IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO DELLA CARTA

## Panoramica

In questa sezione viene descritto come configurare le impostazioni [Alimentazione] della finestra di configurazione della stampante.
Se si seleziona [Selezione automatica] ([Auto] in Mac OS X da 10.5 a 10.5.8, da 10.6 a 10.6.8 o da 10.7 a 10.7.2)
Viene selezionato automaticamente per la stampa dei dati il vassoio contenente carta comune o riciclata del formato specificato in "Formato Carta" nella finestra di configurazione della pagina. (l'impostazione predefinita dal produttore è carta comune).
Se si specifica un vassoio della carta
I dati vengono stampati sulla carta caricata nel vassoio specificato, indipendentemente dall'impostazione "Formato carta" contenuta nella finestra di configurazione dell pagina.
Se si seleziona il vassoio di bypass, sarà necessario specificare anche il tipo di carta. Controllare quale tipo di carta sia stato impostato per il vassoio bypass della macchina. Verificare che nel vassoio sia presente questo tipo di carta, quindi selezionare il vassoio bypass (tipo di carta) appropriato.
Se si specifica il tipo di carta
I dati vengono stampati dal vassoio contenente la carta del tipo specificato, in base al formato impostato in "Formato carta" nella finestra di configurazione dell pagina.
Nel vassoio bypass è possibile inserire anche supporti speciali.
Per la procedura di caricamento nel vassoio bypass, vedere la sezione "VASSOIO BYPASS".
Se l'opzione [Abilita rivelazione formato carta nel vassoio bypass] (disabilitata per impostazione predefinita dal produttore) o [Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass] (abilitata per impostazione predefinita dal produttore), disponibile selezionando [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Impostazioni Vassoio bypass] in modalità di impostazione, è abilitata, la stampa non sarà eseguita nel caso in cui il formato o il tipo di carta specificato nel driver della stampante sia diverso dal formato o tipo di carta specificato nelle impostazioni relative al vassoio bypass.

###### Per escludere il vassoio bypass dai vassoi disponibili quando si seleziona l'opzione [Selezione automatica] ([Auto] in Mac OS X da 10.5 a 10.5.8, da 10.6 a 10.6.8 o da 10.7 a 10.7.2):

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Impostazioni Vassoio bypass] → [Escludi vassoio bypass da selezione carta automatica].
Torna all'inizio