# IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE

## Panoramica

Toccare questo tasto per specificare il formato di invio come formato carta.
Se ad esempio il formato di scansione è A4 (8-1/2" × 11") e il formato di invio è B5 (5-1/2" × 8-1/2"), prima della trasmissione l'immagine verrà ridotta.

- Non è possibile specificare il formato di invio quando è selezionata l'opzione [Form. Lun.] oppure quando il formato di scansione viene specificato tramite valori numerici.
- Quando è selezionato il formato [TIFF-S] nel modo Internet Fax, non è possibile specificare il formato di invio. Il formato di invio rimane impostato su A4R (8-1/2" × 11"R).

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Originale]

2. #### Toccare il tasto "Dim. Invio"

3. #### Toccare il tasto corrispondente al formato della carta

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   A seconda del formato carta specificato per "Dim. Scansione", alcuni formati potrebbero non essere disponibili per la selezione in "Dim. Invio".

4. #### Toccare il tasto "Orientamento immagine" che ha lo stesso orientamento dell'immagine originale

   Se questa impostazione non è corretta, non è possibile trasmettere un'immagine adeguata.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   Il rapporto usato per la riduzione o l'ingrandimento dell'originale verrà visualizzato fra "Dim. Scansione" e "Dim. Invio".
   Per configurare l'impostazione predefinita dell'orientamento immagine, in modalità di impostazione (amministratore), selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Orientamento immagine]..

Torna all'inizio