# SCANSIONE DI UN DOCUMENTO NELLA RACCOLTA MEMORIA

## Panoramica

Attenersi alle seguenti istruzioni per eseguire la scansione di un documento nella casella di memoria per le trasmissioni in polling (Casella pubblica).
Se è già presente un altro documento nella casella di memoria (casella pubblica), il documento appena acquisito verrà aggiunto al documento precedente. In questo caso, il numero di istanze di polling sarà quello impostato per il nuovo documento.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Configurare le impostazioni dell'originale e altre funzioni

   Non è possibile impostare Programma, Timer, Rapporto Di Transazione, Raccolta e Archiviazione documenti.

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Casella Memoria]

4. #### Toccare la scheda [Raccolta Memoria]

5. #### Nell'elenco cartelle toccare il tasto [Casella Pub]

6. #### Toccare il tasto [Cambia numero di volte] nel pannello operativo e selezionare il numero di tentativi per la raccolta

   Per cancellare l'originale dopo la trasmissione, toccare il tasto [Una volta]. Per ripetere la trasmissione dell'originale, toccare il tasto [Illimitato]. Modificare le impostazioni secondo necessità.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto .

7. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.

Torna all'inizio