# INVIO DI UN FILE MEMORIZZATO

## Panoramica

Se un file è stato salvato mediante la funzione di archiviazione documenti, è possibile inviarlo di nuovo utilizzando le stesse impostazioni. È inoltre possibile correggere tali impostazioni prima di inviare il file.

- Per eseguire la trasmissione è necessario installare le opzioni corrispondenti.
- Se i dati sono stati salvati insieme a una delle impostazioni seguenti, non sarà possibile inviarli.
  Copia Opuscolo, Copertine/Inserti, Ripetizione foto, Multi-Pagine Ingrandimento e Multi formato (2 in 1)
- Se i dati sono stati salvati insieme a una delle impostazioni seguenti, sarà possibile inviarli ma non utilizzare questa funzioni.
  Spostamento Margine, Inserti Ludici, Copia Libretto, Copia Stampa, Timbro, tutte le voci del menu Regolazione colore e Centratura
- Potrebbe non essere possibile inviare i dati nella risoluzione specificata se i dati salvati sono stati compressi o ingranditi fino a un determinato livello. In tal caso, modificare la risoluzione e riprovare.
  In modalità Internet Fax, potrebbe non essere possibile inviare un file neanche dopo aver modificato la risoluzione dei dati.

Un file salvato in bianco e nero o in scala di grigi non può essere inviato a colori.

## Funzionamento

Selezionare il file desiderato e procedere come descritto di seguito.

- SELEZIONE DI UN FILE MEMORIZZATO

1. #### Toccare il tasto [Invia] nel pannello operativo

2. #### Immettere le impostazioni di trasmissione dei file

3. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

4. #### Toccare il tasto [Start]

Torna all'inizio