# MODULO FORATRICE (MX-PN13B)

## Panoramica

È possibile installare il modulo di foratura su un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli) per perforare la carta in uscita.
Per installare il modulo di foratura (foratura da 100 fogli) è necessario un finitore (pinzatura da 100 fogli).

### Come gettare gli scarti di foratura

Gli scarti di foratura vengono raccolti nell'apposito contenitore.
Seguire la procedura operativa per gettare gli scarti di foratura.

1. #### Aprire il coperchio frontale

2. #### Afferrare il contenitore degli scarti di foratura per la maniglia, estrarlo con delicatezza e gettare gli scarti.

   Gettare gli scarti di foratura in un sacchetto di plastica o altro contenitore, facendo attenzione a non sparpagliarli.

3. #### Reinserire il contenitore spingendolo delicatamente.

4. #### Chiudere il coperchio frontale.

Torna all'inizio