# IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE

## Panoramica

Quando si configura un server LDAP in modalità di impostazione (amministratore), è possibile cercare un indirizzo in una rubrica globale e richiamare tale indirizzo di destinazione per la Scansione per e-mail o la trasmissione Internet fax (a esclusione degli indirizzi Direct SMTP).

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Cerca indirizzo globale] sul pannello operativo

2. #### Toccare il server LDAP che si desidera utilizzare

   Se è stato memorizzato un solo server LDAP, questo passaggio non è necessario. Se viene visualizzata una schermata di autenticazione per il server LDAP, immettere il nome utente e la password. Al termine della procedura di impostazione toccare .

3. #### Toccare di [Voce] e selezionare una voce da cercare da [Nome] o [Indirizzo/numero]

4. #### Immettere una parola chiave e toccare il tasto [Ricerca]

   Quando si tocca la casella di immissione della parola chiave, viene visualizzata la tastiera virtuale.
   I risultati di ricerca verranno visualizzati dopo una breve attesa.
   Immettere i caratteri di ricerca (massimo 64 caratteri). Il sistema cerca i nomi che iniziano con le lettere indicate.
   L'asterisco * può essere utilizzato nel modo seguente:
   XXX *: nomi che iniziano per "XXX"
   * XXX: nomi che terminano con "XXX"
   * XXX *: nomi che contengono "XXX"
   AA * XX: nomi che iniziano per "AA" e terminano con "XX".

5. #### Toccare il tasto a sfioramento della destinazione♣

   - Per continuare ad aggiungere altre destinazioni, toccare l'indirizzo e .
   - Toccare il tasto a sfioramento, quindi [Conferma info indirizzo] per visualizzare le informazioni memorizzate.

   ###### Se non viene trovata una destinazione:

   Modificare le condizioni di ricerca e toccare il tasto [Cerca Ancora].

Torna all'inizio