# INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA COLONNA RISULTATI

## Panoramica

I tipi di errori e altre informazioni vengono stampati nella colonna dei risultati dei rapporti di transazioni o attività. Quando viene stampato un rapporto di transazioni o attività, controllare il risultato nell'apposita colonna e adottare le misure necessarie.

###### Esempi di messaggi stampati nella colonna dei risultati

Messaggio | Descrizione
--- | ---
OK | La transazione è stata completata normalmente.
RAPPORTO OK | È stato richiesto un rapporto di ricezione per una trasmissione. La trasmissione è andata a buon fine e il rapporto di ricezione è stato ricevuto dalla destinazione.
ANNULLA | Una trasmissione in corso è stata interrotta oppure un lavoro di trasmissione prenotato è stato annullato.
MEM. ES. | La memoria si è esaurita durante la ricezione.
Rifiuta Ricezione | È stato inviato un Internet fax da un mittente bloccato.
RAPPORTO NG | È stato richiesto un rapporto di ricezione per una trasmissione. La trasmissione, però, non è avvenuta in modo corretto ed è stato ricevuto un rapporto di trasmissione non riuscita.
NO RAPPORTI | È stato richiesto un rapporto di ricezione per una trasmissione. Il rapporto, però, non è stato ricevuto entro il tempo prestabilito.
LIMITE | Non è stato possibile effettuare la trasmissione perché le dimensioni del file erano superiori al limite impostato nella macchina.
E-mail | È stato ricevuto un messaggio e-mail. Il file allegato, tuttavia, non era di tipo TIFF-F oppure non era stato allegato alcun file, quindi non è stato possibile eseguire la stampa.
ERR. xx (xxxx) | La transazione non è stata completata a causa di un errore di comunicazione. Prime due cifre del numero di errore di comunicazione: codice di errore da 00 a 99. Ultime quattro cifre del numero di errore di comunicazione: codice riservato ai tecnici dell'assistenza.

Torna all'inizio