# INVIO DI UN FAX PRIORITARIO ANCHE SE RISERVATO PER UN SECONDO MOMENTO

Quando i lavori vengono inseriti nella coda di stampa o di trasmissione, è possibile elaborare un lavoro di stampa con priorità.

## Funzionamento

1. #### Toccare il display dello stato dei lavori, quindi la scheda [Fax]

2. #### Toccare il tasto [Coda Lavori]

3. #### Toccare il lavoro al quale assegnare la priorità di elaborazione, quindi toccare il tasto [Aumenta priorità] sul pannello operativo.

   Inizia la trasmissione del lavoro selezionato. Se un lavoro è al momento in fase di esecuzione, il lavoro selezionato viene posizionato immediatamente sotto il lavoro corrente.
   Se il lavoro in corso è un lavoro di trasmissione broadcast o un lavoro di raccolta seriale, il lavoro selezionato verrà inserito tra due destinazioni della trasmissione broadcast o dei lavori di raccolta seriale. Se invece il lavoro con priorità superiore è un lavoro di trasmissione broadcast o un lavoro di polling seriale, verrà eseguito al termine del lavoro fax in corso.

Torna all'inizio