# ELENCO DI MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE PER LE FUNZIONI FAX

## Panoramica

Di seguito vengono elencate la modalità di impostazione per fax e le impostazioni predefinite in fabbrica.
In base alle specifiche della macchina e alle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore

Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A
--- | --- | --- | ---
| IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
| Sì | Sì
| Casella Memoria F-Code
| - | Sì | Sì
| RICEZIONE/INOLTRO DATI FAX - FUNZIONI FAX
| Sì | Sì
| Impostazioni Fax
| Sì | Sì
| Impostazioni di ricezione
| RICEZIONE AUTOMATICA | Sì | Sì
| Stampa fascicoli
| Disabilita | Sì | Sì
| Pinzatura*1
| Disabilita | Sì | Sì
| Piegatura *2
| Disabilita | Sì | Sì
| Inoltro dati ricevuti
| - | Sì | Sì
| IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE > FUNZIONI FAX
| No | Sì
| Impostazioni Fax
| No | Sì
| Impostazioni Default Fax
| No | Sì
| Impostazione Modo Chiamata*3
| Toni | No | Sì
| Attivazione automatica stampa
| Abilita | No | Sì
| Impostazione Tempo Pausa
| Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì
| MOD. CONFERMA DEST. FAX
| Disabilita | No | Sì
| Impostazioni altoparlante
| No | Sì
| Volume suoneria
| Volume: 5 | No | Sì
| Monitor di linea
| Volume: 5 | No | Sì
| Segnale di ricezione fax completa
| Volume: 5; Modello di toni 3 Impostazione tempo Suono trasmissione completa: 3 sec. | No | Sì
| Segnale di trasmissione fax completata
| Volume: 5; Modello di toni 3 Impostazione tempo Suono trasmissione completa: 3 sec. | No | Sì
| Comunicazione Fax Segnale di errore
| Volume: 5; Modello di toni 3 Impostazione tempo Suono trasmissione completa: Ogni 0,3 secondi | No | Sì
| Impostazione Numero Ricezione Remoto
| 5 | No | Sì
| Stampa originale su rapporto transazione
| Stampa Solo Report Errori | No | Sì
| Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni
| No | Sì
| Invio Singoli
| Stampa Solo Report Errori | No | Sì
| Broadcast
| Stampa Intero Report | No | Sì
| Ricezione
| Nessun Report Stampato | No | Sì
| Ricezione riservata
| Stampa Pagina Avvisi | No | Sì
| Impostazione Selezione Stampa Report Attività
| No | Sì
| Stampa Automatica con Memoria Esaurita
| Disabilita | No | Sì
| Stampa ogni giorno all'ora indicata
| Disabilita | No | Sì
| ECM
| Abilita | No | Sì
| Rete abbonamento digitale
| Disabilita | No | Sì
| Rilevazione Suono Distintivo*3
| Off | No | Sì
| Impostazione PBX*3
| Sì | Sì
| Impostazioni Invio Fax
| No | Sì
| Impostazione Invio Riduzione Automatica
| Abilita | No | Sì
| Impostazione Invio Rotazione
| Tutte abilitate | No | Sì
| Invio Rapido
| Abilita | No | Sì
| Stampa numero pagina in destinatario
| Abilita | No | Sì
| Cambio mittente/nome destinazione
| Fax No. | No | Sì
| Impostazione Posizione Stampa Data/Proprio Numero
| Esterno immagine originale | No | Sì
| Richiama in caso di linea occupata
| Vedere "Tabella delle differenze tra i paesi" | No | Sì
| Richiama in caso di errore di comunicazione
| Vedere "Tabella delle differenze tra i paesi" | No | Sì
| Disabilita trasmissione fax
| Disabilita | No | Sì
| Impostazioni di ricezione
| No | Sì
| Numero chiamate in ricezione automatica
| 2 volte | No | Sì
| Commutazione da ricevimento manuale ad automatico*3
| Disabilita | Sì | Sì
| Impostazione Ricezione Fronte Retro
| Disabilita | No | Sì
| Impostazione riduzione ricezione automatica
| Abilita | No | Sì
| Impostazione Stile Stampa
| Selezione formato automatica | No | Sì
| Impostazione numero telefonico per inoltro dati
| - | No | Sì
| Stampa RX ridotta form.lettera*3
| Disabilita | Sì | Sì
| Stampa data e ora di ricezione
| Disabilita | No | Sì
| A3 ricezione ridotta*3
| Disabilita | No | Sì
| Impostazioni Fax di output
| Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì
| Impost. Dimensione Piegatura
| A4R, Lettera R: Disabilita Altri: Abilita | No | Sì
| Impostazione numeri consentiti/rifiutati
| No | Sì
| Impostazione numeri consentiti/rifiutati
| Tutto Non Valido | No | Sì
| Sicurezza Raccolta Fax
| No | Sì
| Sicurezza Raccolta Fax
| Abilita | No | Sì

*1 Quando è installato un finitore a sella
*2 Quando è installata un'unità di piegatura
*3 Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
Torna all'inizio