# INVIO DI DUE PAGINE COME PAGINA SINGOLA (2 IN 1)

## Panoramica

È possibile ridurre due pagine originali allo stesso formato e inviarle come una singola pagina. Questa funzione è utile quando il numero di pagine originali è elevato e si desidera ridurre il numero delle pagine inviate.
È possibile eseguire la scansione di un originale posizionato sia nell'alimentatore automatico dei documenti che sulla lastra di esposizione.

- Questa funzione non è compatibile con le modalità di scansione o di inserimento dati.
- Non è possibile trasmettere un documento con un formato più piccolo del formato originale.
- L'opzione 2 in 1 è disponibile solo per gli originali con formato A4 (8-1/2" x 11"), B5 oppure A5 (5-1/2" x 8-1/2").
- Quando il formato di scansione dell'originale è specificato con valori numerici, non è possibile usare questa funzione.
- Non è possibile usare questa funzione insieme alla funzione Scansione Modo Libro o Formato Biglietto.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Specificare la destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Multi formato]

   Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione Multi formato:

   Toccare il tasto [Multi formato] per rimuovere il segno di spunta.

4. #### Toccare il tasto [Originale]

5. #### Toccare il tasto [Orientamento immagine] che ha lo stesso orientamento dell'originale posizionato

   Se l'impostazione non è corretta, non è possibile trasmettere un'immagine adeguata.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

6. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   - Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
     Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".
   - Se si tocca il tasto [Funzione Riv.] nella schermata di conferma della scansione, è possibile modificare l'esposizione, la risoluzione, il formato di scansione e di invio. Tuttavia, durante la scansione di ogni pagina pari dell'originale verrà modificata solo l'esposizione.

Torna all'inizio