# RILEVAZIONE AUTOMATICA

## Panoramica

Quando si posiziona l'originale, il relativo formato viene rilevato automaticamente.
Nella schermata di base il formato dell'originale posizionato è indicato come formato di scansione, mentre il formato da trasmettere è indicato come formato di invio.

- Possono essere rilevati automaticamente solo i formati standard dell'originale.
  - FORMATO DELL'ORIGINALE POSIZIONATO

- Quando il formato dell'originale è A o B o non è standard, oppure se il formato non viene rilevato correttamente, specificare manualmente il formato di scansione dell'originale.
  - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE NEL FORMATO CARTA
  - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI

- Per inviare un originale ingrandito o ridotto, specificare il formato di invio manualmente.
  - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE

Torna all'inizio