# PIEGATURA DELLA CARTA PER LA STAMPA (PIEGATURA)

## Panoramica

Se è installata un'unità di piegatura, è possibile piegare la carta da stampare.
Ad esempio, se sono presenti immagini da stampare in formato misto A4 (8-1/2" × 11") e A3 (11" × 17"), è possibile piegare la carta in formato A3 (11" × 17") in modo che si riduca al formato A4 (8-1/2" × 11") per regolare la larghezza della carta per la stampa effettiva al formato A4 (8-1/2" × 11"). Quando è necessario, è possibile pinzare i fogli piegati.

- In ambiente Macintosh è possibile utilizzare le funzioni Piega singola e Piega multistrato (pinzatura).
- Per utilizzare le funzioni Piega singola e Piega multistrato (pinzatura), è necessario montare un finitore a sella (pinzatura di 100 fogli).

###### Funzioni relative ai tipi di piegatura della carta

Tipi di piegatura | Superficie stampata | Lato rilegatura | Risultati della piegatura | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Piega a Z | - | - |  | Ad esempio, se sono presenti immagini da stampare in formato misto A4 (8-1/2" × 11") e A3 (11" × 17"), verrà piegata solo la carta in formato A3 (11" × 17") in modo che corrisponda al formato A4 (8-1/2" × 11"). Le copie escono foglio per foglio.
Piega lettera | Interna | Rilegatura a destra |  | Ad esempio, il foglio viene piegato in tre in modo da poter essere inserito in una busta. Le copie escono foglio per foglio.
Rilegatura a sinistra |
Esterna | Rilegatura a destra |
Rilegatura a sinistra |
A fisarm. | - | Rilegatura a destra |  | Ad esempio, il foglio viene piegato in tre in modo da poter essere inserito in una busta. Le copie escono foglio per foglio.
- | Rilegatura a sinistra |
Piega doppia | Interna | Rilegatura a destra |  | Ad esempio, il foglio viene piegato in quattro in modo da poter essere inserito in una busta. Le copie escono foglio per foglio.
Rilegatura a sinistra |
Esterna | Rilegatura a destra |
Rilegatura a sinistra |
Piega singola | Interna | - |  | Il foglio viene piegato al centro. Le copie escono foglio per foglio.
Esterna | - |
Piega a sella | Interna | - |  | Più fogli vengono piegati insieme al centro.
Esterna | - |
Piega multistrato (pinzatura) | - | - |  | Più fogli vengono piegati e pinzati insieme al centro, con finitura a opuscolo.

Durante la stampa di dati in stile libretto, la funzione "Piegatura - Pinzatura di più fogli" può essere utilizzata per piegare e pinzare comodamente i fogli stampati, al fine di creare un opuscolo.

- La funzione di piegatura non può essere utilizzata se è selezionata l'opzione [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disabilitazione fronte/retro].
- La funzione di piegatura non può essere utilizzata unitamente alle funzioni di foratura e pinzatura. La funzione Piega a Z può tuttavia essere utilizzata insieme alle suddette funzioni se è specificato uno dei formati della carta seguenti.
  - B4, A3, registro (11" × 17")
- Con la funzione di piegatura a sella vengono piegati cinque fogli per ogni set. Ad esempio, se un originale è costituito da 12 fogli di carta comune in formato A4, questi vengono piegati tre volte in totale: 5 fogli + 5 fogli + 2 fogli.
  Con alcuni tipi di carta tuttavia il numero di fogli piegati in ogni set viene ridotto. Ad esempio, la carta pesante viene piegata tre fogli per volta.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Modi speciali] e selezionare "Piegatura"

2. #### Fare clic sul pulsante [Impostazioni]

   Se si seleziona "Piega a Z", impostare la casella di controllo del formato carta per la piegatura della carta su .

3. #### Selezionare l'orientamento e il lato rilegatura del lato di stampa

### Macintosh

### Impostazioni di piegatura della carta (vassoio cucitrice a sella)

1. #### Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi [Impostazioni piegatura carta (Vassoio cucitrice)]

2. #### Configurare le impostazioni di piegatura

### Impostazioni di piegatura della carta (unità di piegatura)

1. #### Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi [Impostazioni piegatura carta (Unità di piegatura)]

2. #### Configurare le impostazioni di piegatura

Torna all'inizio