# MODIFICA DELLA RISOLUZIONE

## Panoramica

Impostazione della risoluzione.
Come selezionare la risoluzione
Per originali con testo normale, la risoluzione 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi in modalità Internet fax) produce un'immagine sufficientemente leggibile.
Per le fotografie e le illustrazioni, un'impostazione ad alta risoluzione (600 x 600 dpi, etc.) produrrà un'immagine nitida.
Tuttavia, un'impostazione con risoluzione alta determinerà un file grande e se il file è troppo grande, la trasmissione potrebbe non essere possibile. In tale caso, ridurre il numero di pagine digitalizzate o adottare altre misure per ridurre la dimensione del file.

- MODIFICA DEL FORMATO IN MODALITÀ DI SCANSIONE O DI INSERIMENTO DATI
- MODIFICA DEL FORMATO IN MODALITÀ INTERNET FAX
- IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE

Quando si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti, non è possibile modificare la risoluzione dopo l'avvio della scansione. Se invece in Altri è selezionata l'opzione "Preparaz. Lavoro", è possibile modificare la risoluzione ogni volta che si inserisce una nuova serie di originali.

- Quando si utilizza il piano documenti per la scansione di originali composti da più pagine, è possibile modificare l'impostazione della risoluzione a ogni cambio di pagina.
- Se in modalità Internet fax è selezionato il formato [TIFF-S], è possibile selezionare solo [200x100dpi] o [200x200dpi].

## Funzionamento

Toccare il tasto [Risoluzione].
Toccare il tasto corrispondente alla risoluzione desiderata.
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Se si utilizza una combinazione di destinazioni con modalità diverse, toccare per passare da una modalità all'altra e impostare la risoluzione in ogni modalità.
Tuttavia, FTP/Desktop e Cartella rete vengono impostate sulla stessa modalità.
Quando è selezionata l'opzione E-mail, FTP/Desktop o Cartella rete:
Quando è selezionata l'opzione Internet Fax:
In modalità Internet Fax, impostare la casella di controllo [Mezzitoni] su per specificare i mezzitoni. Questa opzione non è disponibile se è selezionato [200x100dpi].
Questa funzione invia un'immagine di qualità superiore quando si esegue la scansione di un originale con numerose parti in scala di grigi, come le fotografie o le illustrazioni colorate.
Torna all'inizio