# OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLO SCANNER DI RETE

Per usare la macchina come scanner di rete, è necessario memorizzare le informazioni sul mittente, configurare le impostazioni del server, memorizzare le destinazioni nella rubrica ed eseguire altre operazioni necessarie.
Verificare che l'interruttore dell'alimentazione principale si trovi nella posizione ""
Quando la spia dell'alimentazione principale è accesa, l'interruttore dell'alimentazione principale si trova in posizione "". Se la spia dell'alimentazione principale non è accesa, spostare l'interruttore dell'alimentazione principale sulla posizione "", quindi premere il pulsante [ACCENSIONE] sul pannello di controllo.

*
  Se si intende utilizzare la funzione fax, e in particolare si intende usare di notte la ricezione o trasmissione programmata, tenere l'interruttore di alimentazione principale sempre in posizione "".

Controllo di data e ora
Verificare che sulla macchina siano impostate la data e l'ora corrette.
Per impostare la data e l'ora della macchina:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di default] → [Regolazione Orologio].
Se l'opzione [Disabilita regolazione orologio] è stata abilitata, non sarà possibile modificare la data e l'ora.
In questo caso, selezionare [Impostazioni di sistema] in modalità di impostazione, quindi [Impostazioni Pannello Operativo] per disabilitare l'opzione [Disabilita regolazione orologio].
Memorizzazione di informazioni sul mittente
Prima di usare la Scansione per e-mail
Memorizzare un nome di mettente predefinito in "Nome Mittente", quindi un indirizzo di posta elettronica di risposta in "Indirizzo e-mail per risposte". Tali informazioni verranno usate se non viene selezionato alcun mittente.
Per memorizzare il nome e l'indirizzo e-mail di un mittente da utilizzare quando non viene selezionato alcun mittente:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione] → [Imposta Mittente Default].
Prima di usare Internet fax
Memorizzare il nome di un mittente in "Nome Mittente" e l'indirizzo I-Fax del mittente in "Prop.Indiriz.".
Per memorizzare il nome e l'indirizzo del mittente:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Proprio numero e nome] → [Registrazione dati mittente].
Configurazione delle impostazioni necessarie in modalità di impostazione
Configurare le impostazioni del server, le impostazioni di default per lo scanner di rete e le impostazioni per Internet Fax.

- Per configurare le impostazioni del server:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di Rete] → [Setup Servizi]. (Sono necessari i diritti di amministratore).
- Per configurare le impostazioni di base per lo scanner di rete:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni Network Scanner]. (Sono necessari i diritti di amministratore).
- Per configurare le impostazioni per Internet Fax:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni applicazione], quindi configurare le opzioni in [Impostazioni Internet-Fax]. (Sono necessari i diritti di amministratore).

Memorizzazione di indirizzi di destinazione per ogni modalità di scansione nella rubrica
È possibile inviare un'immagine immettendo direttamente un indirizzo quando si usa la scansione per immagine. È utile memorizzare precedentemente gli indirizzi nella rubrica. È possibile memorizzare nella rubrica fino a 6000 indirizzi. Per informazioni sulla rubrica, vedere "RUBRICA". Per sapere come utilizzare le rubriche e come memorizzare gli indirizzi, vedere l'argomento seguente.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

Torna all'inizio