# MEMORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCANSIONE(PROGRAMMA)

## Panoramica

Questa funzione consente di memorizzare varie impostazioni raggruppandole in modo da formare un programma. Il programma memorizzato può essere recuperato in modo semplice.
Si supponga, ad esempio, che una volta al mese sia necessario digitalizzare e inviare alle singole filiali alcuni documenti in formato A4 (8-1/2" x 11").

- A ciascuna filiale vengono inviati gli stessi documenti.
- Vengono trasmesse le singole pagine di un documento rilegato.
- Le macchie sui bordi dei documenti vengono cancellate prima della trasmissione.

Quando un programma di lavoro non è memorizzato | Quando un programma lavoro è memorizzato
--- | ---
Immettere l'indirizzo di ciascuna filiale. Selezionare la scansione modo libro. Specificare Cancellazione. Toccare il tasto [Start]. Eseguire la scansione dell'originale. | Toccare il tasto di un programma memorizzato. Toccare il tasto [Start]. Digitalizzare e inviare l'originale.
L'invio mensile dei documenti richiede molto tempo in quanto è necessario selezionare le impostazioni sopraindicate. Inoltre, sono possibili errori occasionali durante la selezione delle impostazioni. | Quando si memorizza un programma, le impostazioni vengono selezionate con facilità toccando il tasto del programma. Inoltre, poiché la trasmissione viene eseguita con le impostazioni memorizzate, si evita qualsiasi potenziale errore.

Per configurare un programma:
Toccare il tasto [Memorizza programma - Imposta memorizzazione corrente] sul pannello operativo visualizzato quando si usa una delle schermate delle modalità.

- Le impostazioni memorizzate in un programma vengono conservate anche dopo l'utilizzo del programma per la trasmissione. È possibile utilizzare più volte le stesse impostazioni per eseguire la trasmissione.
- I contenuti seguenti non possono essere memorizzati in un programma:
  - Tocco del tasto [Altoparlante]
  - Formati personalizzati
  - Formato Biglietto
  - Cambi di pagina e cancellazioni non specificate durante l'anteprima
  - Inserimento Metadati
  - Impostazioni di invio
  - Selezione del proprio nome
- È possibile memorizzare fino a 48 programmi.
- È possibile memorizzare fino a 500 destinazioni in un unico programma.
- I programmi in cui vengono specificati indirizzi secondari e codici di accesso come destinazioni F-code registrano tutti gli indirizzi secondari e i codici di accesso.

Questa funzione non può essere utilizzata in modalità di inserimento dati.

## Funzionamento

Posizionare l'originale e toccare il tasto [Richiamo programma] sul pannello operativo.
A seconda della funzione memorizzata nel programma, posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Toccare il tasto corrispondente al programma desiderato.
Configurare ulteriori impostazioni.
Per il programma richiamato configurare anche le impostazioni seguenti:

- Impostazioni immagini: Dimensione scansione
- Formato di invio, formato di file, modalità colore
- Impostazioni di invio
- Altre: Trasmissione programmata, Formato Biglietto, File, File Rapido, Rapporto Di Transazione

Se queste impostazioni sono memorizzate nel programma, non è possibile specificarle ulteriormente.
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE".

- Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
- Se l'originale è stato posizionato sul piano documenti, digitalizzare una pagina alla volta.
  Al termine della scansione, posizionare l'originale successivo e toccare il tasto [Start].
  Ripetere fino al termine della scansione di tutte le pagine, quindi toccare il tasto [Fine Lettura].

Torna all'inizio