# STAMPA DI UN FILE DIRETTAMENTE IN UNA MEMORIA USB

## Panoramica

I file memorizzati in un dispositivo di archiviazione USB collegato alla macchina vengono stampati dal pannello di controllo senza utilizzare il driver della stampante.
Quando il driver della stampante non è installato nel PC, è possibile copiare i file su un dispositivo di archiviazione USB di uso comune e collegarlo direttamente alla macchina per la stampa.

- Utilizzare un dispositivo di archiviazione USB FAT32 con una capacità non superiore a 32 GB.
- Se in modalità di impostazione è stato selezionato [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Disattivazione della stampa diretta da memoria USB], la stampa da un dispositivo di archiviazione USB non sarà disponibile.

Quando si seleziona un file PDF con password, per avviare la stampa è necessario immettere tale password nella schermata di stato dei lavori.

- STAMPA DI UN FILE PDF CRITTOGRAFATO

## Funzionamento

Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla macchina, quindi toccare il tasto [Archiviazione Documenti].
Toccare il tasto [Seleziona file da memoria USB per stampa] sul pannello operativo.
Toccare il tasto del file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Scegli impostazioni di stampa] sul pannello operativo.

- Quando si stampano più file, toccare i tasti dei file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Stampa] sul pannello operativo.
- L'icona viene visualizzata a sinistra delle opzioni corrispondenti ai file che è possibile stampare.
- L'icona viene visualizzata a sinistra delle opzioni corrispondenti alle cartelle nel dispositivo di archiviazione USB. Per visualizzare una cartella o un file in una cartella, toccare questo tasto.

- È possibile visualizzare un massimo di 100 tasti di file o cartelle.
- Toccare per tornare alla cartella superiore.
- Quando si passa a una sottocartella toccando il tasto di una cartella, viene visualizzato il tasto .
  Toccare questo tasto per tornare alla schermata di selezione del nome del file o della cartella.
- Toccare il tasto [Nome file o cartella] per cambiare l'ordine dei file e delle cartelle visualizzati sullo schermo. Ogni volta che si tocca questo tasto, si passa dall'ordinamento crescente all'ordinamento decrescente e viceversa.

Selezionare le condizioni di stampa.

- Se nel passo 3 sono stati selezionati più file, è possibile selezionare solo il numero di stampe.
- Se nel passo 3 è stato selezionato un file che include condizioni di stampa (ad esempio, un file PCL, PS o XPS) le impostazioni verranno applicate.

Se la casella di controllo [Stampa su carta lucida] è selezionata, l'opzione [Scelta Carta] sarà impostata su [Carta lucida] (vassoio di bypass) e [Risoluzione di output] sarà impostata su [600 dpi (Qualità elevata)].
Toccare il tasto [Start].
La stampa ha inizio dopo il trasferimento del file selezionato.
Rimuovere il dispositivo di archiviazione USB dalla macchina.
Torna all'inizio