# FUNZIONI ECO

Queste funzioni gestiscono le operazioni di sezioni con elevati consumi energetici, consentendo così di risparmiare energia. La macchina dispone di due modalità di risparmio energetico.

TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO | Se non è in corso alcuna operazione, questa modalità consente di disinserire l'alimentazione del pannello di controllo e dell'unità di fusione, ponendo la macchina in attesa in uno stato di consumo energetico minimo. Sebbene il risparmio energetico sia notevolmente superiore, il tempo di riattivazione è più lungo.
MODO DI PRERISCALDAMENTO | Questa modalità consente di ridurre la temperatura dell'unità di fusione e pone la macchina in attesa in uno stato di consumo energetico minimo. Rispetto alla modalità Timer Spegnimento Automatico, il risparmio di energia è inferiore, ma il tempo di riattivazione è più breve.

L'utilizzo congiunto delle seguenti funzioni, oltre alle due modalità appena descritte, consente di ridurre ulteriormente il consumo energetico.

Funzione | Descrizione
--- | ---
DOPO AVER TERMINATO IL LAVORO, INSERIRE LA MODALITÀ DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO. | La macchina abbandona la modalità Spegnimento Automatico e, terminata la stampa, torna alla modalità Spegnimento Automatico.
SCANSIONE ECO | La macchina esegue i lavori non di stampa (quelli che non necessitano dell'unità di fusione), quali trasmissioni di fax e immagini, con l'unità di fusione spenta.
FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO | Questa funzione consente di impostare gli orari di accensione e spegnimento per ridurre il consumo energetico.
IMPOSTAZIONE RISPARMIO ENERGIA | Questa funzione regola in modo ottimale la transizione alla modalità Spegnimento Automatico in base alla frequenza di utilizzo, analizzando l'utilizzo della macchina durante un determinato periodo di tempo. La priorità è assegnata alla funzione di programmazione per accensione e spegnimento.

Impostazione Modalità Eco
Le impostazioni della funzione eco vengono impostate in batch. Sono disponibili la modalità Normale e la modalità Eco.
I valori di impostazione applicati da ogni modalità sono indicati di seguito.

Risparmio Energia | Modalità normale | Modalità eco
--- | --- | ---
Scansione Eco | On (Solo modalità invio) | On (Tutte le modalità eccetto copia)
Timer Spegnimento Automatico | Mod. tempo transiz. in base a ora giorno.:Auto | Fissa tempo di transizione.:On (1 min.)
Dopo aver terminato il lavoro, inserire la modalità di spegnimento automatico. | Off | On
Impostazione Modo Di Preriscaldamento | 1 min. | 1 min.
Spegni display durante la modalità di preriscaldamento | On | On

Le impostazioni di risparmio energia in Impostazioni di gestione alimentazione non vengono applicate quando è attiva la modalità Normale o Eco.
Torna all'inizio