# VASSOIO 3 - 4 (SUPPORTO/CASSETTI DA 500 E 2000 FOGLI)

## Panoramica

Nel vassoio 3 è possibile caricare massimo 1.150 fogli con formato A4 (8-1/2" × 11").
Nel vassoio 4 è possibile caricare massimo 850 fogli con formato A4 (8-1/2" × 11").
Se è stato caricato un tipo o un formato di carta diverso da quello caricato in precedenza, verificare le impostazioni in modalità di impostazione. Un'impostazione non corretta può causare errori di stampa, stampa su carta del formato o del tipo errato o inceppamento della carta.

###### Per verificare il tipo e il formato della carta:

In "Modalità Impostazione" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].
Non collocare oggetti pesanti sul vassoio o spingere il vassoio verso il basso.

## Funzionamento

1. #### Estrarre il vassoio della carta

   Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.

2. #### Sollevare il rullo di alimentazione e inserire la carta nel vassoio

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 1.150 fogli per il vassoio 3 oppure massimo 850 fogli per il vassoio 4).
   Smazzare la carta prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.

3. #### Abbassare il rullo di alimentazione e spingere con delicatezza il vassoio contenente la carta nella macchina

   Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina.

Torna all'inizio