# IMPOSTAZIONI PER STAMPA DALL'MFP (FTP)

Dal pannello operativo della macchina è possibile accedere al server FTP e selezionare il dati server per la stampa.

- Tasto [Aggiungi]
  Aggiunge un nuovo server FTP.
- Elenco
  Elenca i server FTP attualmente memorizzati.

Memorizzazione di server FTP
Quando si tocca il tasto [Aggiungi], viene visualizzata la schermata di registrazione. È possibile memorizzare fino a 20 voci.
Per informazioni sulle impostazioni, vedere "Impostazioni".
Modifica o eliminazione di server FTP
Quando si tocca un titolo nell'elenco, viene visualizzata la schermata di modifica per tale server FTP.
Toccare il tasto [Cancellare] per eliminare il server FTP.
Impostazioni

Elemento | Descrizione
--- | ---
Nome | Immettere un nome da visualizzare sul pannello operativo della macchina.
Server FTP | Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server FTP.
Directory | Immettere la directory di destinazione del file server FTP.
Abilita Autenticazione Utente | Abilita l'autenticazione utente. Per eseguire l'accesso sono necessari nome utente e password.
Nome Utente | Immettere il nome utente per l'accesso al file server FTP.
Password | Immettere la password richiesta per l'accesso al file server FTP. Per cambiare la password, selezionare [Cambia Password] quindi immettere la nuova password nella casella di testo.
Abilita SSL | Consente la comunicazione crittografata SSL.

Torna all'inizio