# INSERIMENTO DI INSERTI NELLE COPIE(COPERTINE/INSERTI)

## Panoramica

Questa funzione inserisce un foglio di carta in una pagina specifica come inserto.
Sono disponibili due tipi di inserti. È possibile specificare le posizioni di inserimento.
Inserire copertine in base alle necessità.
Per informazioni sull'inserimento di copertine, vedere "INSERIMENTO DI COPERTINE NELLE COPIE".
Esempio: inserire A dopo la pagina 3 e B dopo la pagina 5.
Esempi di inserimento di fogli
Di seguito sono illustrati i risultati dell'inserimento di inserti in sei originali a una facciata o tre originali a due facciate mediante le due modalità di copia seguenti.
Modalità di copia

- Copia di originali a una facciata
- Copia di originali a due facciate

Copia di originali a una facciata

Condizioni impostazione inserto | Copie ottenute
--- | ---
Introduce un inserto nella modalità di copia a una facciata. | Introduce un inserto nella modalità di copia a due facciate.
Non copiata | Introduce un inserto tra la seconda e la terza pagina delle copie. |
Copia solo fronte | Esegue una copia a una facciata della terza pagina dell'originale per creare un inserto. |
COPIA A 2 FACCIATE | Esegue una copia a due facciate della terza e quarta pagina dell'originale per creare un inserto. |

Copia di originali a due facciate

Condizioni impostazione inserto | Copie ottenute
--- | ---
Introduce un inserto nella modalità di copia a una facciata. | Introduce un inserto nella modalità di copia a due facciate.
Non copiata | Introduce un inserto tra la seconda e la terza pagina delle copie. |
Copia solo fronte | Esegue una copia a una facciata della terza pagina dell'originale per creare un inserto. | * La quarta pagina dell'originale non viene copiata.
COPIA A 2 FACCIATE | Esegue una copia a due facciate della terza e quarta pagina dell'originale per creare un inserto. |

- Prima di utilizzare la funzione Copertine/Inserti, caricare nel vassoio i fogli da inserire.
- Se si seleziona la funzione Copertine/Inserti, inserire gli originali nel vassoio dell'alimentatore di documenti, selezionare la copia a una facciata o a due facciate, quindi selezionare il numero di copie e tutte le altre impostazioni di copia desiderate. Terminata la configurazione delle impostazioni, eseguire la procedura per la selezione di copertine o inserti.
- Il formato dell'inserto deve corrispondere a quello della copia.
- È possibile introdurre fino a 100 inserti.

- Il piano documenti non è disponibile per questa funzione.
- Non è possibile introdurre due inserti nella stessa pagina.
- Se si esegue la copia a due facciate di originali a due facciate, non è possibile introdurre un inserto tra la prima e la seconda facciata dell'originale.
- Questa funzione non può essere utilizzata in combinazione con la funzione di cucitrice a sella.
- Questa impostazione non è disponibile se la funzione Copertine/Inserti è disabilitata in modalità di impostazione.

## Funzionamento

Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti, quindi toccare il tasto [Anteprima].

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copertine/Inserti].
Toccare il tasto [Inserz. Di Tipo A] e quindi il tasto [Modifica].
Le impostazioni di Inserz. Di Tipo B sono identiche alle impostazioni di Inserz. Di Tipo A.
Per introdurre solo un inserto di tipo A, toccare il tasto [Non eseguire copia].
Per eseguire una copia sull'inserto di tipo A, toccare il tasto [Simplex] o [Fronte Retro].
Per cambiare un inserto:
Toccare il tasto [Vassoio Carta] e selezionare il vassoio in cui sono caricati gli inserti.
Quando si esegue la copia su entrambe le facciate di un inserto non è possibile utilizzare etichette, lucidi o carta a rubrica. Se non viene copiata, è possibile inserire carta a rubrica.
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Toccare il tasto del display della pagina dell'inserto.
Immettere il numero della pagina in cui si desidera introdurre un foglio utilizzando i tasti numerici, quindi toccare il tasto [Invio].
Il numero totale di inserti viene visualizzato accanto al tasto [Invio]. Ripetere questi passaggi per ciascun inserto.
Se è stato immesso un numero di pagina errato per l'inserto:
Toccare il tasto [Layout Pagina] e modificare la pagina.

- VERIFICA, MODIFICA ED ELIMINAZIONE DEL LAYOUT DI PAGINA DI COPERTINE E INSERTI

Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].
Per annullare l'inserimento di inserti:
Toccare il tasto [CA].
Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio