# VIENE PRESELEZIONATA UNA DESTINAZIONE FISSA

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
La funzione [Impostazione Indirizzo predefinito] è stata abilitata in modalità di impostazione? | Se si desidera effettuare un invio a una destinazione diversa da quella predefinita, toccare il tasto [Cancella]. Se l'utente è l'amministratore e desidera modificare o disabilitare la destinazione predefinita, è possibile cambiare le impostazioni in [Impostazione Indirizzo predefinito]. Modalità di impostazione→[Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Indirizzo predefinito] → [Impostazione Indirizzo predefinito]

Torna all'inizio