# LA CARTA NON VIENE ALIMENTATA DAL VASSOIO

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
La carta è caricata correttamente nel vassoio? | Regolare le guide in base al formato della carta. Verificare che l'altezza della carta non superi il segno indicatore.
Sono state definite restrizioni sui vassoi utilizzabili in ciascun modo (copia, stampa, fax, Internet fax e archiviazione documenti)? | Controllare le impostazioni in [Impostazioni Vassoio Carta] e verificare la presenza di segni di spunta nelle caselle di controllo di ciascun modo ([Alimentazione lavoro approvato]). Le funzioni prive del segno di spunta non possono essere utilizzate per la stampa utilizzando il relativo vassoio. Modalità di impostazione→[Impostazioni Vassoio Carta] → [Registrazione vassoio] → [Alimentazione lavoro approvato]

Torna all'inizio