# ALIMENTAZIONE DELLA CARTA IN AMBIENTE WINDOWS

Prima di stampare, controllare i formati, i tipi e la quantità di carta all'interno dei vassoi. Per verificare le informazioni più recenti sul vassoio, fare clic sul pulsante [Stato vassoio] nella sezione [Selezione carta] della scheda [Carta].
Le relazioni esistenti tra le impostazioni "Formato carta" e "Selezione carta" sono le seguenti:

- Se "Vassoio Carta" in "Selezione carta" è impostato sull'opzione [Selezione automatica]

- Viene selezionato automaticamente il vassoio contenente il formato e il tipo di carta impostati in "Formato carta" e "Tipo carta".

- Se "Vassoio Carta" in "Selezione carta" è impostato su un'opzione diversa da [Selezione automatica]

- Il vassoio specificato viene utilizzato per la stampa indipendentemente da quanto impostato in "Formato carta".
  Quando si imposta "Vassoio Carta" su [Vassoio Bypass], è necessario selezionare l'opzione "Tipo carta". Controllare quale tipo di carta sia stato impostato per il vassoio di bypass della macchina. Verificare che nel vassoio sia effettivamente presente questo tipo di carta, quindi selezionarlo.

- Se "Tipo carta" in "Selezione carta" è impostato sull'opzione [Selezione automatica]

- Viene selezionato automaticamente un vassoio con carta comune o carta riciclata del formato specificato in "Dimensioni". (L'impostazione predefinita è solo carta comune.)

- Se "Tipo carta" in "Selezione carta" è impostato su un'opzione diversa da [Selezione automatica]

- Per la stampa viene utilizzato il vassoio contenente il tipo e il formato di carta specificati in "Formato carta".

Nel vassoio di bypass è possibile inserire anche supporti speciali (ad esempio, buste).
Per la procedura di caricamento nel vassoio di bypass, vedere la sezione "CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS".
Se è abilitata l'opzione [Abilita rivelazione formato carta nel vassoio bypass] (disattivata per impostazione predefinita dal produttore) o [Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass] (attivata per impostazione predefinita dal produttore), disponibile selezionando [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [ImpostazioniDi Default] → [Impostazioni vassoio bypass] in modalità di impostazione, la stampa non sarà eseguita nel caso in cui il formato o il tipo di carta specificato nel driver della stampante sia diverso dal formato o tipo di carta specificato nelle impostazioni relative al vassoio di bypass.
Per escludere il vassoio di bypass dai vassoi disponibili quando si seleziona l'opzione [Selezione automatica]:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Impostazioni Vassoio bypass] → [Escludi vassoio bypass da selezione carta automatica].
Si consiglia di abilitare questa impostazione se nel vassoio di bypass vengono inseriti di frequente supporti speciali.
Torna all'inizio