# IMPOSTAZIONI PCL

Queste impostazioni consentono di configurare gruppi, font e codici di alimentazione linea in un ambiente PCL.
Impostazioni

Elemento | Descrizione | Impostazione
--- | --- | ---
Impostazione Simboli PCL | Specificare i simboli utilizzati per la stampa. | Selezionare uno dei 35 elementi disponibili.
Impostazione caratteri PCL | Selezionare un font utilizzato per la stampa. | Carattere Interno Carattere Esteso Elenco dei caratteri interni quando non sono installati caratteri estesi.
Codice avanzamento riga PCL | Queste impostazioni consentono di selezionare la risposta della stampante a un comando di alimentazione di linea. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4 Orizzontale | Quando è abilitata, vengono stampati 80 caratteri per riga sulla carta in formato A4 (8-1/2" x 11") tramite un carattere con dimensione 10. (Quando questa impostazione è disabilitata, vengono stampati massimo 78 caratteri per riga. | (Abilitata) (Disabilitata)

Torna all'inizio