# STAMPA DIRETTA DI UN FILE DA UN SERVER FTP

## Panoramica

Se è stato configurato un server FTP, i file possono essere selezionati e stampati direttamente da tale server utilizzando il pannello a sfioramento della macchina. Questa funzione consente di eliminare il passaggio di download dei file dal server FTP al PC e di invio dei lavori di stampa dal PC alla macchina.
Per configurare un server FTP:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni per stampa dall'MFP (FTP)], quindi configurare un server FTP. (Sono necessari i diritti di amministratore). È possibile configurare massimo 20 server FTP.
Quando si seleziona un file PDF che prevede una password, per avviare la stampa è necessario immettere tale password nella schermata di stato dei lavori.

- STAMPA DI UN FILE PDF CRITTOGRAFATO

## Funzionamento

Toccare il tasto [Archiviazione Documenti].
Toccare il tasto [Seleziona file da FTP per stampa] sul pannello operativo.
Toccare il tasto corrispondente al server FTP a cui si desidera accedere.
Toccare il tasto del file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Scegli impostazioni di stampa] sul pannello operativo.

- Quando si stampano più file, toccare i tasti dei file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Stampa] sul pannello operativo.
- L'icona viene visualizzata a sinistra delle opzioni corrispondenti ai file che è possibile stampare.
- L'icona appare sulla sinistra delle opzioni corrispondenti alle cartelle del server FTP. Per visualizzare una cartella o un file in una cartella, toccare questo tasto.

- È possibile visualizzare un massimo di 100 tasti di file o cartelle.
- Toccare per tornare alla cartella superiore.
- Quando si passa a una sottocartella toccando il tasto di una cartella, viene visualizzato il tasto .
  Toccare questo tasto per tornare alla schermata di selezione del nome del file o della cartella.
- Toccare il tasto [Nome file o cartella] per cambiare l'ordine dei file e delle cartelle visualizzati sullo schermo. Ogni volta che si tocca questo tasto, si passa dall'ordinamento crescente all'ordinamento decrescente e viceversa.

Selezionare le condizioni di stampa.

- Se nel passo 4 sono stati selezionati più file, è possibile selezionare solo il numero di stampe.
- Se nel passo 4 è stato selezionato un file che include condizioni di stampa (ad esempio, un file PCL, PS o XPS) le impostazioni verranno applicate.

Se la casella di controllo [Stampa su carta lucida] è selezionata, l'opzione [Scelta Carta] sarà impostata su [Carta lucida] (vassoio di bypass) e [Risoluzione di output] sarà impostata su [600 dpi (Qualità elevata)].
Toccare il tasto [Start].
La stampa avrà inizio dopo il download del file selezionato.
Torna all'inizio