# SCANSIONE DI ORIGINALI SOTTILI(SCANS. LENTA)

## Panoramica

Quando si desidera eseguire la scansione di originali sottili usando l'alimentatore automatico dei documenti, è possibile usare questa funzione, che previene l'inceppamento degli originali sottili.
La funzione Scans. Lenta deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
Non è possibile utilizzare le modalità "2-Facciate a 2-Facciate" e "2-Facciate a 1-Facciata" della copia automatica su due facciate.
Per impostare la modalità di scansione lenta come predefinita:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Modalità di alimentazione dell'originale].

## Funzionamento

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Scans. Lenta].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Per annullare la modalità di scansione lenta:
Toccare il tasto [Scans. Lenta] per rimuovere il segno di spunta.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti, quindi toccare il tasto [Anteprima].

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Se gli originali vengono inseriti con troppa forza, possono spiegazzarsi e incepparsi.
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio