# INGRANDIMENTO O RIDUZIONE DI LUNGHEZZA E LARGHEZZA SEPARATAMENTE

## Panoramica

Questa sezione illustra come specificare separatamente i rapporti di riproduzione orizzontale e verticale.
Quando si seleziona il 50% per il rapporto orizzontale e il 70% per quello verticale
Per specificare il rapporto è possibile utilizzare i due metodi descritti di seguito.

- Uso del tasto del rapporto preselezionato
  È possibile specificare un rapporto combinando il tasto del rapporto preselezionato, che è pre-registrato, con il tasto di zoom , che consente di regolare il rapporto in unità pari a 1%.
- Impostazione delle dimensioni delle immagini
  Consente di impostare le dimensioni delle immagini dell'originale e dell'output per ottenere automaticamente il rapporto appropriato.
  Immettere il valore verticale e quello orizzontale.

Quando si usa l'alimentatore automatico dei documenti, è possibile scegliere rapporti dal 25% al 200%, sia in orizzontale che in verticale.
Per annullare l'impostazione relativa allo zoom XY:
Toccare la scheda [Zoom] o il tasto [Cancella].

## Funzionamento

- Utilizzo del tasto del rapporto preselezionato
- Impostazione delle dimensioni delle immagini

Utilizzo del tasto del rapporto preselezionato
Toccare il tasto [Rapporto Ripr.], quindi il tasto [Zoom XY].
Toccare il tasto [X], quindi impostare il rapporto X (orizzontale).

- Per impostare rapidamente il rapporto, specificare innanzitutto un valore che si avvicina a quello desiderato, quindi regolarlo con .
- Toccare ciascuna area delle direzioni X (orizzontale) e Y (verticale), quindi immettere le dimensioni mediante i tasti numerici.

Toccare il tasto [Y] e impostare il rapporto Y (verticale), seguendo la stessa procedura utilizzata per il tasto [X].
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Verificare che sia selezionato un formato carta adatto al rapporto impostato.

Impostazione delle dimensioni delle immagini
Toccare il tasto [Rapporto Ripr.], quindi il tasto [Zoom XY].
Toccare il tasto [in base a dim.].
Specificare le dimensioni X e Y del formato dell'immagine e di quello dell'output.
Toccare l'area corrispondente al formato dell'immagine e dell'output, quindi immettere i rispettivi valori utilizzando i tasti numerici.
Verificare che sia selezionato un formato carta adatto al rapporto impostato.
Al termine della procedura di impostazione toccare .

- Se è stata immessa una dimensione non corretta:
  Toccare il tasto [C], quindi immettere la dimensione corretta.
- Per annullare tutte le impostazioni:
  Toccare il tasto [CA].

Torna all'inizio