# AUTENTICAZIONE TRAMITE NOME DI ACCESSO E PASSWORD

## Panoramica

Questo metodo consente agli utenti di eseguire l'accesso con il nome di accesso e la password ricevuti dall'amministratore della macchina o del server LDAP.
All'avvio della macchina viene visualizzata la schermata di accesso.
Se controllato da nome di accesso e password
Quando si utilizza l'autenticazione LDAP, è possibile che vengano visualizzate diverse voci nella schermata.
Se si immette una password errata o un nome di accesso non corretto per tre volte di seguito:
Quando nelle impostazioni di sistema (amministratore) è abilitata l'opzione "Avvertimento al fallito login", se si immette una password errata o un nome di accesso non corretto per tre volte di seguito il pannello di controllo viene bloccato per cinque minuti.
Contattare l'amministratore della macchina per verificare il nome di accesso e/o la password.

- Per rimuovere il blocco del pannello di controllo:
  In modalità di impostazione (versione Web) selezionare [Controllo utente] → [Impostazioni di default] per rimuovere il blocco.
- Per impostare l'opzione [Avvertimento al fallito login]:
  In modalità di impostazione selezionare [Controllo utente] → [Impostazioni di default] → [Avvertimento al fallito login].

Quando si utilizza l'autenticazione LDAP, potrebbe essere visualizzato il tasto [Indir. e-mail] a seconda del metodo di autenticazione. Toccare la casella di testo [Indir. e-mail] e immettere il proprio indirizzo e-mail.
Per memorizzare un nome utente:
In modalità di impostazione selezionare [Controllo utente] → [Elenco Utenti].
Registrare anche informazioni dettagliate quali il nome di accesso, il numero utente e la password. Per ricevere le informazioni necessarie per utilizzare la macchina, rivolgersi all'amministratore della macchina.

## Funzionamento

Immettere il proprio nome di accesso.
Immissione tramite tastiera virtuale
Se la registrazione del nome utente non è stata eseguita in modalità di impostazione, solo gli utenti che utilizzano l'autenticazione LDAP possono toccare la casella di testo [Nome di accesso] e immettere il nome di accesso utilizzando la tastiera virtuale.
Quando si installa la tastiera esterna, questa consentirà l'inserimento del testo.
Selezione da un elenco
Toccare il tasto [Selezione dall'Elenco] e selezionare un nome utente nella schermata Elenco Utenti.
È possibile utilizzare l'autenticazione LDAP quando l'amministratore del server fornisce il servizio LDAP sulla rete locale (LAN).
Immettere la password.
Immettere la password tramite la tastiera virtuale.
Quando è installata la tastiera esterna, questa consente di immettere del testo.
Se si sta accedendo a un server LDAP, digitare la password memorizzata con il nome di accesso del server LDAP.
Tutti i caratteri digitati verranno visualizzati come "". Dopo avere immesso la password, toccare il tasto [OK].
Quando l'autenticazione viene eseguita dal server LDAP e sono disponibili diverse password memorizzate in "Elenco utenti" e nel server LDAP, utilizzare la password memorizzata nel server LDAP.
Per registrare il nome utente e la password:
In modalità di impostazione selezionare [Controllo utente] → [Elenco Utenti].
Se si registra il server LDAP, modificare le informazioni in [Autentica per:] nel modo necessario.

- Se si effettua la selezione dalla schermata Elenco Utenti:
- Il server LDAP a cui si sta effettuando la connessione è stato registrato al momento della registrazione dell'utente, pertanto il server di destinazione a cui deve essere indirizzata l'autenticazione viene visualizzato quando viene selezionato il nome di accesso.
  Passare al punto 3.
- Se si utilizza la tastiera virtuale:
- Toccare [Autentica per:] e selezionare il server LDAP a cui effettuare l'accesso.

Toccare il tasto [OK].
Se il nome di accesso e la password immessi vengono autenticati, verrà visualizzato il numero di pagine rimanenti che l'utente può copiare o digitalizzare.
Se è impostato un limite per il numero di pagine utilizzabili da un utente, viene visualizzato il numero di utilizzi per l'utente che ha effettuato l'accesso.

- Per limitare il numero di pagine utilizzabili da un utente:
  In modalità di impostazione selezionare [Controllo utente] → [Lista del gruppo con limite di pagine].
- Per nascondere il numero di pagine utilizzabili dopo l'accesso:
  In modalità di impostazione disabilitare [Controllo utente] → [Impostazioni di default] → [Visualizza Stato Utilizzo dopo Login].
- Per modificare il tempo di visualizzazione del messaggio:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazione Del Tempo Del Messaggio].

Quando si è finito di utilizzare la macchina e si è pronti per disconnettersi, toccare il tasto [Disconnetti].
Torna all'inizio