# IMPOSTAZIONI DELLA PORTA DI STAMPA

LPD
Immettere una data di scadenza del profilo.
Impostazioni LPD
LPD
Impostare questa opzione per usare LPD.
Timeout
Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 0 secondi.
Usa banner
Impostare questa opzione per usare il banner. L'impostazione predefinita è "Non valido".
Raw
Impostazioni stampa raw
Stampa raw
Impostare questa opzione per usare la stampa RAW. L'impostazione predefinita è "Valido".
Numero Porta
Immettere un numero di porta. L'impostazione predefinita è la porta 9100.
Timeout
Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 90 secondi.
Usa bidirezionale
Per usare la comunicazione bidirezionale, impostare l'opzione su .
WSD
Impostazioni WSD
Stampa WSD
Impostare questa opzione per usare la stampa WSD.
Usa Multicast Discovery
Impostare questa opzione per usare la funzione di multicast discovery.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere la sezione "ACCENSIONE".
Torna all'inizio