# USO DI DUE MACCHINE PER I LAVORI DI STAMPA DI GRANDI DIMENSIONI(STAMPA TANDEM)

## Panoramica

Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre di due macchine in grado di eseguire la stampa in parallelo.
Per eseguire un lavoro di stampa di grandi dimensioni in parallelo vengono utilizzate due macchine connesse alla stessa rete. Questa funzione consente di ridurre il tempo di stampa quando si gestisce una grande quantità di stampe.
Per utilizzare questa funzione, è necessario che l'indirizzo IP della macchina slave, configurato utilizzando in modalità di impostazione [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione della connessione parallela], sia registrato nel driver della stampante.

- In ambiente Windows questa operazione viene eseguita automaticamente facendo clic sul pulsante [Configurazione automatica] della scheda [Opzioni] del driver della stampante.
- In ambiente Macintosh questa operazione viene eseguita automaticamente facendo clic sul pulsante [Impostazione Tandem].

In ambiente Macintosh questa funzione è disponibile solo se si utilizza Mac OS X.

## Funzionamento

Windows
Fare clic sulla scheda [Avanzata].
Fare clic sulla casella di controllo [Stampa Tandem] in modo da visualizzare il segno di spunta .
Questa funzione può essere utilizzata solo se il driver di stampa è stato installato utilizzando "Installazione personalizzata", avendo selezionato l'opzione [Stampa LPR diretta (Specificare indirizzo/Ricerca automatica)] e impostato la casella di controllo "Si desidera utilizzare la funzione di stampa tandem?" su [Sì].

Macintosh
Selezionare [Stampa Tandem].
Fare clic sulla casella di controllo [Stampa Tandem] in modo da visualizzare il segno di spunta .
Per utilizzare questa funzione, è necessario selezionare il protocollo da applicare in base al messaggio che compare a schermo quando si aggiunge il driver della stampante in "Utility Configurazione Stampante".
Torna all'inizio