# ACCOUNT ESTERNO

Per utilizzare un'"applicazione account esterno" sulla macchina, è necessario disporre del modulo account esterno*.
Il modulo account esterno consente di utilizzare una "applicazione account esterno" per la gestione centralizzata degli account di una MFP in rete.
*Il modulo account esterno sarà l'apparecchiatura standard in alcuni paesi e zone geografiche.

- Installazione dell'applicazione account esterno
- Funzionamento in modalità account esterno

È possibile utilizzare un'applicazione account esterno in modalità di autenticazione esterna o di conteggio esterno.
Se si utilizza la modalità di autenticazione esterna, viene richiamata la schermata di accesso dall'applicazione all'avvio della macchina. Al termine di un lavoro, viene inviata una schermata di notifica all'applicazione in modo da consentire i conteggi per tutti gli utenti autenticati.
Se si utilizza la modalità di conteggio esterno, la schermata di accesso non viene visualizzata all'avvio della macchina. Viene inviata all'applicazione solo la notifica del risultato del lavoro. L'applicazione account esterno non può utilizzare l'autenticazione utente. Tuttavia, l'applicazione account esterno può essere utilizzata insieme alla funzione di account interno.
Installazione dell'applicazione account esterno
Dopo avere impostato un'applicazione account esterno in modalità di impostazione, riavviare la macchina per abilitare l'impostazione.
Per riavviare la macchina, vedere la sezione "ACCENSIONE".
Per configurare l'applicazione account esterno:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni Applicazioni esterne] → [Impostazioni applicazioni account esterni].
Funzionamento in modalità account esterno
Di seguito sono descritte le due modalità di utilizzo di un'applicazione account esterno.
Modalità di autenticazione esterna
Quando la macchina è alimentata in modalità di autenticazione esterna, la macchina accede all'applicazione account esterno e visualizza la schermata di accesso. La schermata di accesso appare anche quando si tocca il tasto [Chiama] per eseguire un lavoro nella schermata Completo dello stato dei lavori. La schermata di accesso non appare se l'utente si è già collegato tramite il normale metodo.
Toccare il display dello stato dei lavori mentre è visualizzata la schermata di accesso. Verrà visualizzata la schermata stato lavori. Per tornare alla schermata precedente, toccare un tasto di selezione delle modalità.
Per abilitare la modalità di autenticazione esterna:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [ Impostazioni Sharp OSA] → [Impostazione Account Esterni], quindi selezionare la casella di controllo [Abilitazione Autenticazione tramite Server Esterno].

- In modalità di autenticazione esterna non è possibile utilizzare la funzione di controllo utente della macchina.
  Tuttavia, è possibile utilizzare le opzioni "Registrazione utente", "Visualizzazione conteggio utente", "Azzeramento conteggio utente", "Stampa informazioni utente" e "Impost. Numero Nomi Utente Visualizzati".
- Il tasto di selezione delle modalità non può essere utilizzato se è visualizzata la schermata di accesso.

In caso di accesso non riuscito:
Se la schermata di accesso non viene visualizzata o l'applicazione non funziona correttamente, la macchina può anche smettere di funzionare correttamente. In tal caso, terminare forzatamente la modalità account esterno.
Per terminare forzatamente la modalità account esterno:
In modalità di impostazione (versione Web) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Sharp OSA] → [Impostazione Account Esterni].
Se la terminazione in modalità di impostazione (versione Web) non riesce, terminare la modalità forzatamente nel pannello di controllo della macchina.
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Sharp OSA], modificare l'impostazione dell'opzione [Impostazione Account Esterni], quindi riavviare la macchina. Per riavviare la macchina, vedere la sezione "ACCENSIONE".
Modalità di conteggio esterno
A differenza della modalità di autenticazione esterna, quando si avvia la macchina in modalità di conteggio esterno, la schermata di accesso dell'applicazione account esterno non viene visualizzata dopo l'avvio della macchina. Viene inviato solo il risultato del lavoro all'applicazione account esterno.
È possibile utilizzare la modalità di conteggio esterno insieme alla funzione di controllo utente normalmente disponibile nella macchina. La modalità di conteggio esterno può essere utilizzata anche quando è disabilitata la funzione di controllo utente.
Per abilitare la modalità di conteggio esterno:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [ Impostazioni Sharp OSA] → [Impostazione Account Esterni], quindi abilitare l'opzione [Controllo Account esterni].
Torna all'inizio