# RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE

## Panoramica

Se in modalità impostazione (versione Web) è configurato un server LDAP, è possibile eseguire la ricerca della destinazione desiderata nella rubrica globale e ottenere il numero di fax durante la trasmissione.

## Funzionamento

Nella schermata di base o della rubrica toccare il tasto [Cerca indirizzo globale] sul pannello operativo.
Toccare [Cerca da], quindi il server LDAP da utilizzare.

- Se viene visualizzata una schermata di autenticazione per il server LDAP, immettere il nome utente e la password.
- Se è stato memorizzato un solo server LDAP, il passaggio 2 non è necessario. In questo caso, iniziare dal punto 3.

Al termine della procedura di impostazione toccare .
Toccare di [Voce] e selezionare un elemento da cercare in [Nome] o [Indirizzo/Numero].
Come effettuare la ricerca
Immettere i caratteri di ricerca (massimo 64 caratteri). Il sistema cerca i nomi che iniziano con le lettere indicate.
L'asterisco può essere usato nel modo seguente:

XXX : Nomi che iniziano per "XXX"
XXX: Nomi che terminano con "XXX"
XXX : Nomi che contengono "XXX"
AA XX: Nomi che iniziano per "AA" e terminano con "XX".

Inserire una parola chiave e toccare il tasto [Ricerca]
Quando si tocca la casella di inserimento della parola chiave, viene visualizzata la tastiera virtuale.
I risultati di ricerca verranno visualizzati dopo una breve attesa.
Per continuare ad aggiungere altre destinazioni, toccare l'indirizzo e .

- Per controllare le informazioni di destinazione:

- Toccare il tasto a sfioramento della destinazione, quindi toccare il tasto [Conferma Informazioni di Destinazione]. Toccare per chiudere la schermata di informazioni sull'indirizzo.

### Quando è stato rinviato un fax selezionato tra gli indirizzi inviati recentemente

Viene visualizzata una schermata di conferma in base al metodo utilizzato per specificare la destinazione durante la precedente trasmissione.
Torna all'inizio