# Regolazioni Colore

Le seguenti impostazioni riguardano la funzione di copia.
Le impostazioni predefinite configurate in questo modo si applicano a tutte le funzioni della macchina (non solo alla funzione di copia).
Le seguenti impostazioni riguardano il colore.
Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale
È possibile memorizzare in un programma (tra 1 e 48) i valori di bilanciamento del colore ottenuti utilizzando l'opzione "Bilanciamento Colore" in una diversa modalità; tali valori possono essere recuperati e memorizzati come impostazioni iniziali del bilanciamento colore*. Utilizzare questa funzione quando si desidera utilizzare ripetutamente un'impostazione di bilanciamento colore per un colore preferito o per una correzione quando avviene una modifica del bilanciamento colore.

*
  Valori predefiniti visualizzati quando si seleziona l'opzione "Bilanciamento Colore" in una diversa modalità.

Ripristina impostazione predefinita dal produttore
Ripristina l'impostazione predefinita dei valori di bilanciamento colore memorizzati (tutti i valori di bilanciamento colore vengono reimpostati su "0" per gli 8 livelli di ciascun colore).
CALIBRAZIONE COLORE AUTOMATICA
Esegue la correzione automatica del colore quando il colore è disattivato nelle copie a colori. La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.
Dopo aver toccato il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica. Posizionare il frammento di prova sul piano documenti come mostrato sotto, in modo che la linea sottile sul bordo della pagina si trovi a sinistra.
Posizionare carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo, chiudere delicatamente l'alimentatore automatico dei documenti e toccare il tasto [Esegui].

- Prima di avviare la funzione Calibrazione Colore Automatica, controllare se la regolazione della registrazione è corretta. Se la regolazione della registrazione non è corretta, eseguire la funzione "Registrazione Regolazione".
- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Colore Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

Torna all'inizio