# CREAZIONE DI UN OPUSCOLO CON PUNTI METALLICI COPIA OPUSCOLO/CUCITRICE A SELLA)

## Panoramica

La funzione Copia Opuscolo consente di stampare su entrambe le facciate del foglio, così da poterlo piegare e rilegare per la creazione di un opuscolo.
Se è installato un finitore a sella e le opzioni "Stile Libretto" e "Pinzatura" sono state selezionate, le copie vengono piegate e stampate automaticamente. Questa funzione è utile quando si desidera raccogliere i fogli in uscita in un opuscolo.

## Funzionamento

Windows
Fare clic sulla scheda [Principale] e selezionare [Stile Libretto].
Selezionare il relativo metodo di stampa dal menu a discesa. Sono disponibili le seguenti opzioni: [Opuscolo affiancato] [Stile Libretto (2 su 1)], [Stile Libretto Multiplo (formato attuale)] e [Stile Libretto Multiplo (2 su 1)].

- Se si seleziona [Stile Libretto Multiplo (formato attuale)], per la stampa verrà utilizzato un formato di carta le cui dimensioni sono il doppio rispetto a quanto specificato nell'applicazione.
- Se si seleziona [Stile Libretto Multiplo (2 su 1)], il formato della carta specificato nell'applicazione verrà ridotto in base alla modalità 2 su 1 e verrà utilizzato il formato specificato nell'applicazione.

Selezionare "Lato rilegatura".
Quando è installato un finitore a sella, nel menu "Pinzatura" dovrebbe essere selezionata l'opzione [2 punti].

Macintosh
Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi "Lato rilegatura".
Quando è installato un finitore a sella, nel menu "Pinzatura" dovrebbe essere selezionata l'opzione [2 punti].
Selezionare [Opuscolo affiancato] o [Opuscolo 2 su 1].
Torna all'inizio