# ELEMENTI REGISTRATI NEL LOG LAVORI

La macchina registra in forma di log i lavori eseguiti.
Le informazioni principali registrate nel Job Log sono descritte di seguito.

- Per facilitare il conteggio totale degli utilizzi di macchine con configurazioni diverse, gli elementi registrati nel Job Log sono fissi, indipendentemente dalle periferiche installate o dall'obiettivo della registrazione.
- In alcuni casi potrebbe non essere possibile registrare correttamente le informazioni sui lavori, ad esempio nel caso in cui si verifichi un'interruzione dell'alimentazione durante un lavoro.

N. |  | Nome voce | Descrizione
--- | --- | --- | ---
1 | Voci principali | ID processo | L'ID processo viene registrato. Gli ID processo vengono visualizzati nel log in forma di numeri consecutivi fino a un massimo di 999999. Quando tale numero viene raggiunto, il conteggio viene ripristinato e riprende da 1.
2 | Modalità lavoro | Viene registrato il tipo di modalità lavoro come, ad esempio, copia o stampa.
3 | ID account processo | Viene registrato l'ID processo usato in OSA. Viene registrato indipendentemente che OSA sia o meno presente.
4 | Nome Computer | Viene registrato il nome del computer che ha inviato un lavoro di stampa.*
5 | Nome Utente | Viene registrato il nome utente, se viene usata la funzione di autenticazione dell'utente.
6 | Nome Di Accesso | Viene registrato il nome di accesso, se viene usata la funzione di autenticazione dell'utente.
7 | ID Card | Viene registrato l'ID card, se viene usato per un processo di autenticazione.
8 | Numero Emissione Card | Il numero di volte di emissione della scheda è riportato in una scheda SSFC IC.
9 | Codice carica 1. | Viene registrato il Codice carica 1.
10 | Codice carica 2. | Viene registrato il Codice carica 2.
11 | Data e ora di avvio | Vengono registrate la data e l'ora in cui è stato avviato il lavoro.
12 | Data e ora di completamento | Vengono registrate la data e l'ora in cui è stato completato il lavoro.
13 | Conteggio totale Bianco e nero | Per un lavoro di stampa, viene registrato il conteggio totale. Per un lavoro di invio, viene registrato il numero di pagine in bianco e nero trasmesse. Se viene riepilogata una trasmissione broadcast, viene registrato il numero di pagine totale. Per un lavoro di scansione su HDD, viene registrato il numero di pagine in bianco e nero memorizzate.
14 | Conteggio totale Tutti i colori | Per un lavoro di stampa, viene registrato il conteggio totale. Per un lavoro di invio, viene registrato il numero totale di pagine a colori trasmesse. Se viene riepilogata una trasmissione broadcast, viene registrato il numero di pagine totale. Per un lavoro di scansione su HDD, viene registrato il numero di pagine a colori memorizzate.
15 | Conteggio totale 3 colori | Viene registrato il numero totale di pagine in un lavoro di stampa che sono state stampate usando tre colori.
16 | Conteggio totale 2 colori | Viene registrato il numero totale di pagine in un lavoro di stampa che sono state stampate usando due colori. Per un lavoro di scansione su HDD, viene registrato il numero totale di pagine a due colori memorizzate.
17 | Conteggio totale Monocromatico | Viene registrato il numero totale di pagine in un lavoro di stampa che sono state stampate usando un unico colore.
18 | Conteggio secondo formato | Vengono registrati i conteggi in base al formato dell'originale/della carta in modalità a colori e in modalità in bianco e nero.
19 | Numero di fogli in base al formato | Viene registrato il numero di fogli in base al formato della carta.
20 | Conteggio Carta non valido (Bianco e nero) | Viene registrato il conteggio dei fogli in bianco e nero non validi.
21 | Conteggio Carta non valido (Colore) | Viene registrato il conteggio dei fogli a colori non validi.
22 | Numero di Set riservati | Viene registrato il numero di set specificati o delle destinazioni riservate.
23 | Numero di Set completati | Viene registrato il numero di set completati o il numero di destinazioni con trasmissione completata correttamente.
24 | Numero di Pagine riservate | Viene registrato il numero di pagine riservate di un lavoro di copia, stampa, scansione o di altro tipo.
25 | Numero di Pagine completate | Viene registrato il numero delle pagine di un set completate.
26 | Risultato | Viene registrato il risultato di un lavoro.
27 | Causa dell'errore | Quando si verifica un errore durante un lavoro di copia, la causa dell'errore viene registrata.
28 | Voce relativa a Lavoro di stampa | Uscita | Viene registrata la modalità di uscita di un lavoro di stampa.
29 | Pinzatura | Viene registrato lo stato della pinzatura.
30 | Conteggio Pinzatura | Viene registrato il conteggio della pinzatura.
31 | Conteggio Forature | Viene registrato il conteggio della foratura.
32 | Piegatura | Viene registrato un lavoro che utilizza la funzione di piegatura.
33 | Conteggio Piegatura | Viene registrato il numero di pagine piegate.
34 | Tonalità stampante | Viene registrata la tonalità usata per un processo di stampa.
35 | Voce relativa a Invio immagini | Indirizzo | Viene registrato l'indirizzo di un lavoro di invio di immagini.
36 | Nome Mittente | Viene registrato il nome del mittente di un lavoro di invio di immagini.
37 | Indirizzo Mittente | Viene registrato l'indirizzo del mittente di un lavoro di invio di immagini.
38 | Tipo di trasmissione | Viene registrato il tipo di trasmissione di un lavoro di invio di immagini.
39 | Numero di serie amministrativo | Viene registrato il numero di serie amministrativo di un lavoro di invio di immagini.
40 | Numero di trasmissione | Viene registrato il numero di trasmissione di un lavoro di invio di immagini.
41 | Ordine di inserimento | Viene registrato l'ordine di riserva per la trasmissione broadcast di un lavoro di invio di immagini. Questa voce viene usata per collegare la comunicazione e la stampa durante la registrazione di lavori di polling multipli.
42 | Formato File | Viene registrato il formato di file di un lavoro di invio di immagini.
43 | Modo Compressione/Rapporto di compressione | Viene registrata la modalità di compressione e il rapporto di compressione del file di un lavoro di invio di immagini.
44 | Tempo di comunicazione | Viene registrato il tempo di comunicazione dei lavori di invio di immagini.
45 | Fax No. | Viene registrato il numero del mittente memorizzato.
46 | Voce relativa ad Archiviazione documenti | Archiv. Documenti | Viene registrato lo stato dell'archiviazione documenti.
47 | Modalità di memorizzazione | Viene registrata la modalità di archiviazione dei documenti.
48 | Funzioni comuni | Impostazione colore | Viene registrata la modalità colore selezionata dall'utente.
49 | Modi Speciali | Vengono registrate le modalità speciali selezionate quando il lavoro è stato eseguito.
50 | Nome file | Viene registrato il nome del file archiviato.*
51 | Dimensione dati [KB] | Viene registrata la dimensione di un file.
52 | Voci dettagliate | Formato Originale | Viene registrato il formato dell'originale digitalizzato. Per un lavoro di stampa dall'archiviazione documenti, viene registrato il formato carta del file.
53 | Tipo originale | Viene registrato il tipo originale (testo, foto stampata e così via) impostato nella schermata di impostazione dell'esposizione.
54 | Conteggio Originale | Viene registrato il numero di originali digitalizzati.
55 | Formato carta | Per un lavoro di stampa, viene registrato il formato carta. Per un lavoro di invio, viene registrato il formato carta trasmesso. Per un lavoro di scansione du HDD, viene registrato il formato carta del file memorizzato.
56 | Tipo di Carta | Viene registrato il tipo di carta usato per la stampa.
57 | Proprietà carta | Viene registrata la proprietà carta specificata in "Tipo di Carta".
58 | Configurazione Duplex | Viene registrata la configurazione duplex.
59 | Risoluzione | Viene registrata la risoluzione di scansione.
60 | Voce macchina | Nome modello | Viene registrato il nome di modello della macchina.
61 | Numero di serie unità | Viene registrato il numero di serie della macchina.
62 | Nome | Viene registrato il nome della macchina che viene impostato nelle pagine Web.
63 | Posizione macchina | Viene registrata la posizione di installazione della macchina che viene impostata nelle pagine Web.

Torna all'inizio